**ЗАПИТ НА ПОДАННЯ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ (RFP)**

**RFP No.315 (укр)**

**Дата:** 10 вересня 2019 року

|  |
| --- |
| **Тема:** |
| Запрошення взяти участь у тендері на забезпечення Програми USAID DOBRE кухонним та морозильним обладанням для Білоберізької та Старобогородчанської ОТГ (Івано-Франківська обл.) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Від** | | **Кому** | |
| **Організація Global Communities, виконавець програми міжнародної технічної допомоги «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» USAID DOBRE в Україні, котра фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) (надалі Покупець)** | | **Потенційним постачальникам (далі – Подавачі)** | |
|  | |  | |
|  | | | |
| **Дата Подання Пропозиції:** | **Пропозиція Подається до уваги:** | | **Умови Платежу:** |
| **Не пізніше 21 жовтня 2019 року, 12:00** за місцевим часом | Global Communities  Програма міжнародної технічної допомоги  «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність»  USAID DOBRE  Адреса:  Вул. Ділова 5Б, офіс 510, 5-й поверх, Київ, Україна  Email: [dobreprocurement@globalcommunities.org](mailto:dobreprocurement@globalcommunities.org) | | **Відстрочка платежу 30 календарних днів після поставки товару.** |

1. **ЗАМОВЛЕННЯ**

**A.** Організація Global Communities, виконавець проекту DOBRE, запрошує Вас подати цінову пропозицію у тендері з постачання нового кухонного та морозильного обладнання. Цінова пропозиція має містити загальну суму, включаючи доставку та монтаж/налаштування обладнання для Білоберізької ОТГ (лот №1 та лот №2) та Старобогородчанської ОТГ (лот №3) Івано-Франківської обл., відповідно до специфікації, наведеної в Додатку Б.

**II. ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА**

1. **Форма Цінової Пропозиції**

Пропозиція, підготовлена Подавачем цінової пропозиції, а також вся кореспонденція та обмін документацією між Подавачем та Покупцем стосовно Цінової пропозиції №315 мають здійснюватися англійською або українською мовами. **Подавачі можуть подавати свої пропозиції як на всі лоти, так і на кілька лотів або один з лотів окремо.**

Пропозиція має містити такі деталі та підтвердження:

1. Пропозиція повинна бути вчасно надіслана в межах остаточної дати подання пропозиції, на бланку компанії, та підписана уповноваженою особою та включати контактні деталі Подавача.
2. Дотримання технічних специфікацій. Претендент має підтвердити, що всі позиції відповідають або перевищують вимоги даного запиту.
3. Цінова пропозиція має бути чинною не менш, ніж 60 календарних днів, починаючи з дати кінцевого строку подання цінових пропозицій.
4. Ціни мають бути вказані в українських гривнях (UAH) та у відповідності до Бюджету замовлення.
5. **Ціни мають бути вказані без урахування ПДВ**. Покупець – міжнародна організація, що звільнена від сплати податків на митній території Україні. Покупець надасть переможцю копію реєстраційної картки Програми, в рамках котрої закуповуються товари, роботи та послуги, і виданої Міністерством Регіонального Розвитку та Торгівлі України, а також копію плану закупівлі, завірену печаткою Програми.
6. **Ціна на кожну позицію. Ціна має надаватись загальною сумою, на основі «все включено». включаючи доставку до ОТГ та монтаж/налаштування.**
7. Право на участь в тендері.

А. Для того, щоб мати право подати пропозицію у відповідь на це оголошення, Подавач повинен відповідати вимогам цього Запит пропозицій.

Б. Покупець дотримується законів та правил щодо санкцій та ембарго США, включаючи Урядову Постанову 13224 щодо Фінансування Тероризму, котрі забороняють транзакції з особами або організаціями, котрі вчиняють або погрожують вчинити терористичні дії або підтримують тероризм. Будь-яка особа або організація, що бере участь в цьому тендері, як первинний претендент або субпідрядник, має засвідчити та надати разом з іншими документами, що така особа або організація не входить до Чорного Списку Іноземних Громадян Відділу Контролю Зарубіжних Активів Держказначейства США (U.S. Department of Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationals (SDN) і має право на участь в тендері. Покупець повинен дискваліфікувати будь-які пропозиції від осіб або організацій, котрі входять до Чорного Списку або виявляться такими, що не мають право на участь в тендері з інших причин. Компанії та особи, що входять до Системи Виключених Сторін (www.epls.gov) не мають право на отримання коштів та їх послугами неможливо користуватись для придбання товарів та послуг в рамках цього Запиту.

1. Покупець залишає за собою право приймати або відхиляти будь-які цінові пропозиції, а також анулювати, в цілому або частково, або призупиняти процес та відхиляти всі цінові пропозиції в будь-який час до моменту здійснення замовлення на покупку. При цьому **Покупець не несе жодної відповідальності перед задіяним(и) Подавачем або Подавачами або жодного обов’язку щодо інформування задіяного Подавача або Подавачів про причини таких дій Програми.**
2. Будь-які зміни в цей Запит вносяться через Додатки. Копії змін будуть доступні для всіх зацікавлених Подавачів.
3. До будь-якого замовлення на послуги, що буде зроблене в результаті цього Запиту цінової пропозиції, застосовуються Загальні умови Global Communities для угод із закупок товарів та послуг.
4. **Покупець не повинен надсилати повідомлення Подавачам із підтвердженням, що їхні пропозиції були отримані. Покупець не буде надсилати повідомлення Подавачам, пропозиції яких не були відібраними.**
5. **Критерії Оцінки**

Пропозиції будуть оцінюватись відповідно до нижченаведених пояснень. В першу чергу Покупець проведе оцінку за обов’язковими критеріями для визначення відповідності заявленим вимогам. В процесі проведення такої оцінки, Покупець може шукати інформацію з будь-якого джерела, котре вона вважає за доречне для отримання або підтвердження інформації стосовно пропозиції Подавача.

Надалі зразок критеріїв котрі можуть бути застосовані для оцінювання пропозицій:

1. Дотримання специфікації переліку замовлення Прийнятно/Не Прийнятно
2. Пропозиція чинна 60 календарних днів Прийнятно/Не Прийнятно
3. Звільнення від оплати ПДВ Прийнятно/Не Прийнятно
4. Право на участь в даному тендері Прийнятно/Не Прийнятно
5. Гарантія на обладнання не менш 12 місяців Прийнятно/Не Прийнятно
6. Вартість товару 50 балів
7. Умови поставки в ОТГ згідно Додатку Б 30 балів
8. Умови оплати 20 балів
9. **Питання щодо цього Запиту**

Всі запити та уточнення надсилаються у письмовій формі за наведеними вище адресами не пізніше **12:00 17 жовтня 2019 року.** Просимо утримуватися від персональних візитів та телефонних дзвінків. Будь-яка інформація, що надається одному Подавачу стосовно цього Запиту, буде загально доступна всім Подавачам в формі Додатку до цього Запиту.

З повагою,

Global Communities

Програма МТД « Децентралізація приносить кращі результати та ефективність»

USAID DOBRE

**Додаток А "Вимоги цінової пропозиції"**

1. **Прохання підтвердити наступні обов’язкові вимоги (підкреслити):**

Дотримання специфікації переліку замовлення Прийнятно/Не Прийнятно

Пропозиція чинна 60 календарних днів Прийнятно/Не Прийнятно

Звільнення від оплати ПДВ Прийнятно/Не Прийнятно

Право на участь в даному тендері Прийнятно/Не Прийнятно

Гарантія на обладнання не менш 12 місяців Прийнятно/Не Прийнятно

Відстрочка платежу 30 календарних днів після поставки товару Прийнятно/Не Прийнятно

**Якщо це Вас не влаштовує, будь-ласка запропонуйте свої умови платежу**.

1. **Будь ласка заповніть таблицю із загальною інформацією:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва компанії: |  | | |
| Адреса: | Індекс: | Місто: | Країна: |
| Поштова скринька та адреса для кореспонденції: |  | | |
| Номер телефону: |  | | |
| E-mail: |  | | |

**Підпис дата**

**Додаток Б: Специфікація**

**ЛОТ №1: кухонне обладання та устаткування (для Білоберізької ОТГ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перелік обладнання** | **Equipment** | **Загальна кількість/ Total** |
| 1 | *Овочерізка CL 50 Ultra* або еквівалентна, потужність не менше 550 Вт, трифазний струм 400 В, швидкість 375 об/хв. | *CL 50 Ultra vegetable cutter* (or equivalent), power capacity not lesst than 550 W, three-phase current 400 V, 375 rpm | 1 |
| 2 | *Стіл обробний з полицею* та із бортом 1200 (довжина) x 800 (глибина) x 850 мм (висота), нержавіюча сталь | Stainless processing table with a board 1200 x 800 x 850 mm | 2 |
| 3 | *Мийка нержавіюча* 1200 (довж.) x 600 (ширина) x 500 (глибина) x 850 (висота) мм | *Stainless sink*, dimensions: 1200 x 600 x 500 x 850 mm | 2 |

**ЛОТ №2: морозильне обладання (для Білоберізької ОТГ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *Морозильна камера для зберігання заморожених продуктів*, зовнішні розміри 5х4х2 м, внутрішні розміри 4,7х3,7х1,7 м; внутрішній об’єм не менше 34,5м3; cендвіч-панелі – пінополістирол ППС 150 мм, температура в камері: -18 ÷ 20º | *Freezer for frozen food*, outer dimensions 5х4х2 m, inner dimensions 4,7х3,7х1,7 m; inner volume not less than 34.5 m3; sandwich panels of foam polystyrene FPS 150 mm, freezer temperature – 18 ÷ 20ºC | 1 |
| 2 | *Холодильний агрегат для камери зберігання заморожених продуктів,* холодопродуктивністю принаймні 4,2 кВт, час роботи обладання після завантаження 0,5 т продуктів до 12 годин, одноразове завантаження 60 кг/ 2 години. Температура камери -18 ÷ 20º, температура продуктів під час завантаження 10º. | *Refrigeration unit for frozen food chamber* with freezing capacity at least 4.2 kW, period of processing up to 12 hours for 0.5t food loading, one time loading 60 kg/2 hours, chamber temperature -18 ÷ 20ºC, food temperature when loading 10ºC. | 1 |
| 3 | *Камера шокової заморозки для грибів та ягід*, температура в камері -28 ÷ 30ºC, розміри зовнішні 2,3х1,2х2 м, внутрішні розміри 2,1х0,9х1,7м; панелі пінополіуретан ППУ 120 мм | *Chamber for shock freezing of mushrooms and berries*, chamber temperature -28 ÷ 30ºC, outer dimensions 2.3х1.2х2 m, inner dimensions 2.1х0.9х1,7 m; expanded polyurethane panel FPU 120 mm | 1 |
| 4 | *Холодильний агрегат для камери шокової заморозки*, компресор Bitzer APE-L-4PES-12Y (або еквівалентний), повітроохолоджувач ЕСО GCE 352E8 (або еквівалентний) для камери шокової заморозки. Холодопродуктивність принаймні 4,3 кВт, Час роботи після завантаження 0,5 т продуктів – 18 годин, одноразове завантаження 60 кг/ 2 год.Температура у камері -33ºС, температура продукту під час завантаження 25ºС | *Refrigeration unit for shock freezing*, compressor Bitzer APE-L-4PES-12Y (or equivalent), air cooler ЕСО GCE 352E8 (or equivalent) for shock freezing unit. Freezing capacity at least 4.3 kW, period of processing up to 18 hours for 0.5t food loading, one time loading 60 kg/2 hours, chamber temperature -33ºC, food temperature when loading 25ºC. | 1 |

**ЛОТ №3: кухонне обладання та устаткування (для Старобогородчанської ОТГ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перелік обладнання** | **Equipment** | **Загальна кількість/ Total** |
| 1 | *Овочерізка CL 50 Ultra* або еквівалентна, потужність не менше 550 Вт, трифазний струм 400 В, швидкість 375 об/хв. | *CL 50 Ultra vegetable cutter* or equivalent, power capacity not less than 550 W, three-phase current 400 V, 375 rpm | 1 |
| 2 | *Стіл обробний з полицею*, орієнтовні розміри: 1500 (довжина) x 600 (глибина) x 850 мм (висота), нержавіюча сталь | *Stainless processing table with shelf*, approximate dimensions: 1500 x 600 x 850 mm | 2 |
| 3 | *Стіл з мийкою і полицею* з нержавіючої сталі, орієнтовні розміри: 1500 x 600 x 850 мм | *Table with sink and shelf*, stainless steel, approx. dimensions: 1500 x 600 x 850 mm | 1 |
| 4 | *Ванна мийна*, трьохсекційна з нержавіючої сталі, орієнтовні розміри: 1500 x 600 x 850 мм | Three sections washing bath of stainless steel, approx. dimensions: 1500 x 600 x 850 mm | 1 |
| 5 | *Пневматичний фасувальний апарат з ваговим дозатором (для сушених ягід, фруктів, грибів)*. Тип упаковки: пакет (подушка / стоячий), діапазон дозування до 1000 г, продуктивність 500-2000 уп./год., споживання електроенергії 1.5 kВт/год., об'єм накопичувального бункеру не менше 200 л. Склад комплекту: пневматичний привід, контролер управління, накопичувальний бункер. | *Pneumatic packing machine with weight dispenser (for berries, fruits and mushrooms)*. Package type: package (pillow / stand), dosing range up to 1000 g, capacity 500-2000 unit / h, electricity consumption 1.5 kW / h, storage volume at least 200 l. Composition of the machine: pneumatic actuator, operation controller, storage hopper. | 1 |
| 6 | *Вага платформна промислова*, **межі зважування** 2 ÷ 200 **кг, дискретність** 100 **гр.;** світлодіодний індикатор, платформа покрита емальовою фарбою | *Industrial platform scales*, weighing limits 2 ÷ 200 kg, discreteness 100 gr .; LED indicator, the platform is covered with enamel. | 1 |
| 7 | *Пластикові ящики* з харчової пластмаси, розміри: 500 х 300 х 190 мм, вантажопідйомність 15 кг | *Plastic boxes* made of food plastic, dimensions: 500 x 300 x 190 mm, capacity 15 kg | 100 |
| 8 | *Запаювач підлоговий з рулонотримачем.* Імпульсний нагрів, ножний привід. Довжина / ширина шва - 200x20 мм, продуктивність не гірше 1000 швів/год., орієнтовнфі розміри: 500 x 500 x 1400 мм; орієнтовне споживання електроенергії 0,25 kВт/год. | *Floor sealer with roller holder*. Impulse heating, foot drive, length / width of the seam - 200x20 mm, capacity not less than 1000 seams / h; approximate dimensions: 500 x 500 x 1400 mm; estimated electricity consumption 0.25 kW / h. | 1 |
| 9 | *Вентилятор осьовий 4D-450B Maer YSWF74L60P4-522N-450 B* або еквівалентний. | *Axial fan 4D-450B Maer YSWF74L60P4-522N-450 B* or equivalent. | 1 |
| 10 | *Водонагрівач Gorenje 200* або еквівалентний. Настінний, потужність 2000 кВт, об’єм не менше 200 л, ступінь захисту ІР 25; орієнтовні габарити: 151 х 50 х 51 см. Можлива заміна на два водонагрівачі *Gorenje* або еквівалентні об’ємом 100 л. | *Water heater Gorenje 200 or equivalent.* Wall mounted, 2000 kW capacity not less than 200 liters, IP rating 25; estimated dimensions: 151 x 50 x 51 cm. It is possible to replace it by two water heaters *Gorenje or equivalent* with 100 l capacity. | 1 |
| 11 | *Насос глибинний OMNIGENA 150* або еквівалентний. Свердловинний насос, висота подачі не менше 85 м, продуктивність не гірше 60 л/хв., клас захисту ІР 68, подача води зі свердловини або колодязя діаметром від 100 мм. | *Well pump OMNIGENA 150 or equivalent.* Well pump, flow height not less than 85 m, capacity at least 60 l / min, protection class IP 68, water supply from a bore well or well with a diameter of 100 mm. | 1 |

**Додаток В "Бюджет замовлення"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар/послуга** | **К-ть** | **Графік поставки** | **Гарантія**  **(місяців)** | **Ціна в гривнях (UAH), без ПДВ** | **Всього**  **в гривнях (UAH), без ПДВ** |
|  | Лот №1: |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Лот №2: |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Лот №3: |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Доставка та інсталяція: | | | | | |  |
| **Всього, без ПДВ:** | | | | | |  |

Підпис:

м.п.

Дата: