{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":7,"rows_kept":51,"merged":[[2,0,2,6],[5,0,5,6],[7,0,7,6],[50,0,54,6]]}
[]
[]
["Додаток Б. Технічне завдання"]
[]
[]
["Дата заповнення:"]
[]
["Харківська область, Ізюмська громада"]
[]
["№","Назва робіт","Опис робіт","Од.","Кількість","Ціна, грн","Загальна вартість, грн"]
[1,"Демонтаж покрівлі","Демонтаж старих пошкоджених покрівельних листів","м2",10]
[2,"Монтаж покритя даху з шифера","Постачання та монтаж нового шифера на (безасбестовый) ","м2",10]
[3,"Монтаж покриття даху з металопрофіля","Постачання та монтаж нового даху з металопрофілю","м2",10]
[4,"Монтаж конька","Постачання та монтаж конька даху та демонтаж старого конька ","м.п.",10]
[5,"Монтаж крокв'янної системи ","Постачання та монтаж крокв, балок (попередньо оброблені вогнезахисним складом) + демонтаж старих крокв та балок ","м.п.",10]
[6,"Монтаж мауерлату","Постачання та монтаж мауерлату (попередньо оброблені вогнезахисним складом)","м.п.",10]
[7,"Монтаж несучих елементів даху","Постачання та монтаж стійок (попе редньо оброблені вогнезахисним складом) + демонтаж старих стійок ","м.п.",10]
[8,"Улаштування решітування","Постачання та улаштування решітування в розбіжність, крок 350 мм (попередньо оброблені вогне-біозахисним складом) з гідробарьером  + контробришітка + демонтаж старої обришітки ","м2",10]
[9,"Постачання та влаштування фронтонів з вологостійкої OSB плити ","Постачання та влаштування фронтонів з вологостійкої OSB плити. Фарбування з двох сторін у два шари водовідштовхувальною фарбою + демонтаж старого фронтона ","м2",10]
[10,"Монтаж вітрової планки","Постачання та влаштування вітрової планки.  (планка вітрозахисту з металопрофілю) + демонтаж старої","м.п.",10]
[11,"Будівельне риштування ","Збирання/розбирання  будівельних рештувань ","м2",10]
[12,"Демонтаж вікон","Демонтаж старих/пошкоджених вікон з вивозом та утилізацією","шт",2]
[13,"Монтаж вікон ","Постачання та монтаж нових металопластикових вікон. Металопластикове вікно. Відповідність ДСТУ Б.В.2.6-15:2011.\nДвокамерний склопакет, товщина скла 4 мм із формулою 4/10Ar/4/10Ar/4і (з енергозберігаючим покриттям), товщина склопакета мінімум 32 мм.\nОпір теплопередачі (величина R) має бути вищим 0,71 м2К/Вт.\nМеталопластикова рама вікна – 5-6 камерний профіль білого кольору (70 мм), товщина армуючого профілю 1,3 мм і більше.\nПоворотно-відкидна фурнітура. Відлив завтовшки не менше 0,35 мм з білим полімерним покриттям робочої поверхні.\nПідвіконня із міцного матеріалу, колір білий, товщина стінки робочої поверхні – понад 1,8 мм. Комплектація москітною сіткою не менше ніж 1 шт на вікно.","м2",2]
[14,"Постачання та заміна пошкодженого пластикового скла (два скла) ","Постачання та заміна пошкодженого пластикового скла (два скла) ","м2",1.5]
[15,"Постачання та заміна пошкодженого пластикового скла (три скла) ","Постачання та заміна пошкодженого пластикового скла (три скла) ","м2",1.5]
[16,"Заміна пошкодженого скла дерев'яного вікна. Скло віконне 4мм. М 0-1. ","Заміна пошкодженого скла дерев'яного вікна. Скло віконне 4мм. М 0-1. ","м2",1.5]
[17,"Влаштування внутрішніх відкосів вікон","Влаштування відкосів вікон. Покриття (шпаклівка, старт і фініш, з ґрунтовкою між шарами) з наступним шліфуванням та ґрунтовкою під фарбування. Фарбування водно-дисперсійною фарбою у два шари, стійкою до миття з дизенфікуючими розчинами.","м.п.",4.3]
[18,"Влаштування зовнішніх віконних відкосів ","Покриття зовнішніх відкосів фасадною шпаклівкою","м.п.",4.3]
[19,"Швидкий ремонтт вікон","Швидкий ремонт. Монтаж ОСБ листів на віконні пройоми","м2",2]
[20,"Демонтаж вхідних дверей","Демонтаж старих/пошкоджених вхідних дверей","шт",1]
[21,"Демонтаж внутрішніх дверей","Демонтаж старих/пошкоджених внутрішніх дверей","шт",1]
[22,"Монтаж зовнішніх дверей 0,9*2,1","Постачання та монтаж нових вхідних металевих дверей 0,9х2,1 м (розміри уточнити на місці).\nВхідних металеві двері. Класс 3\nРозмір полотна с коробкой 860*2050 мм. Лист: стальний х/к 2,0 мм. Утеплення: пінопласт 16 мм. Петли на підшипниках. Замок + ручка. Накладка: МДФ 16 мм. Порошкове фарбування - з зовнішньої сторони.","шт",1]
[23,"Монтаж зовнішніх дверей 1,1*2,1","Постачання та монтаж нових вхідних металевих дверей 1,1х2,1 м (розміри уточнити на місці).\nВхідних металеві двері. Класс 3\nРозмір полотна с коробкой 1060*2050 мм. Лист: стальний х/к 2,0 мм. Утеплення: пінопласт 16 мм. Петли на підшипниках. Замок + ручка. Накладка: МДФ 16 мм. Порошкове фарбування - з зовнішньої сторони.","шт",1]
[24,"Монтаж зовнішніх дверей 1,3*2,1","Постачання та монтаж нових вхідних металевих дверей 1,3х2,1 м (розміри уточнити на місці).\nВхідних металеві двері. Класс 3\nРозмір полотна с коробкой 1260*2050 мм. Лист: стальний х/к 2,0 мм. Утеплення: пінопласт 16 мм. Петли на підшипниках. Замок + ручка. Накладка: МДФ 16 мм. Порошкове фарбування - з зовнішньої сторони.","шт",1]
[25,"Влаштування відкосів дверей","Постачання та влаштування відкосів дверей. Покриття (шпаклівка, старт і фініш, з ґрунтовкою між шарами) з наступним шліфуванням та ґрунтовкою під фарбування. Фарбування водно-дисперсійною фарбою у два шари, стійкою до миття з дизенфікуючими розчинами.","м.п.",5]
[26,"Монтаж міжкімнатних дверей 0,8*2,1","Постачання та монтаж нових глухих МДФ дверей із замком та ручкою,2,04х0,8 м.\nВнутрішні МДФ двері. Глухі МДФ двері 2,04х1 м\nМатеріал каркасу: брус сосновий зрощений, додаткові вставки - брус під замок і петлі. Наповнювач: дрібно-стільниковий. Дверні коробки: МДФ. Лиштва: 70 мм прямий, встановлюється з двох сторін. Ручка дверна на розетці, з клямкою. Покриття: гальваніка. Матеріал: алюміній з покриттям. Механізм замку реверсивний – замок має підходити на праві та ліві двері.","шт",1]
[27,"Монтаж міжкімнатних дверей 1,0*2,1","Постачання та монтаж нових глухих МДФ дверей із замком та ручкою,2,04х1,0 м.\nВнутрішні МДФ двері. Глухі МДФ двері 2,04х1,2 м\nМатеріал каркасу: брус сосновий зрощений, додаткові вставки - брус під замок і петлі. Наповнювач: дрібно-стільниковий. Дверні коробки: МДФ. Лиштва: 70 мм прямий, встановлюється з двох сторін. Ручка дверна на розетці, з клямкою. Покриття: гальваніка. Матеріал: алюміній з покриттям. Механізм замку реверсивний – замок має підходити на праві та ліві двері.","шт",1]
[28,"Демонтаж кам'яних та бетонних конструкцій","Демонтаж кам'яних та бетонних конструкцій з виносом на відстань до 20 метрів","м3",1]
[29,"Очищення/видалення штукатурки до цегляної основи","Очищення/видалення штукатурки до цегляної основи","м2",1]
[30,"Постачання та грунтування, оштукатурювання цементним розчином 1:3 товщина 15 мм, з приготуванням розчину","Постачання та грунтування, оштукатурювання цементним розчином 1:3 товщина 15 мм, з приготуванням розчину","м2",1]
[31,"Постачання та ремонт стін з використанням ремонтної суміші та армуючої сітки","Постачання та ремонт стін з використанням ремонтної суміші та армуючої сітки","м2",1]
[32,"Мурування стін товщиною 120 мм","Цегляна кладка стіни 120 мм завтовшки з приготуванням кладочної суміші, закупка матеріалів, доставкою та розвантаженням","м2",1]
[33,"Мурування стін товщиною 250 мм","Цегляна кладка стіни 250 мм завтовшки з приготуванням кладочної суміші, закупка матеріалів, доставкою та розвантаженням","м2",1]
[34,"Мурування стін товщиною 380 мм","Цегляна кладка стіни 380 мм завтовшки з приготуванням кладочної суміші, закупка матеріалів, доставкою та розвантаженням","м2",1]
[35,"Мурування стін товщиною 5100 мм","Цегляна кладка стіни 510 мм завтовшки з приготуванням кладочної суміші, закупка матеріалів, доставкою та розвантаженням","м2",1]
[36,"Шпаклівка стін","Постачання та шпаклівка, з ґрунтовкою між шарами (в два шари) з подальшим шліфуванням та ґрунтовкою під фарбування. Не допускається перехід до наступного етапу робіт без повного висихання поверхні +склополотно ","м2",1]
[37,"Фарбування стін","Постачання та фарбування стін водно-дисперсійною фарбою у два шари, стійкою до миття з дизенфікуючими розчинами","м2",1]
[38,"Завантаження та вивезення будівельного сміття ","Завантаження та вивезення будівельного сміття ","м3",1]
[39,"Розвантаження будівельних матеріалів","Розвантаження будівельних матеріалів ","м3",1]
[]
["Підпис та печатка учасника конкурсу: "]