ЗАТВЕРДЖЕНО	

 	( назва організації, що затверджує )	
 	___________________	
 	( посада, підпис, ініціали, прізвище )	
 	 	
 	“_____” ____________________________20__ р.	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
«Влаштування системи вентиляції та кондиціонування на об’єкті: приміщення міського молодіжного центру, за адресою вулиця Коперника, 9» (45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт 	
 	 	
Об'єми робіт

№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Припливно-витяжна система ПВ1	 	 	 	
1	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камеpа	1	 	
2	Установлення пульта управління , маса до 5 кг	шт	1	 	
3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
СР 200/900мм	шт	4	 	
4	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 250 мм	шт	2	 	
5	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	2	 	
6	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[ДР] номер 1 розмір 300х100 мм	грати	6	 	
7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	7,024	 	
8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	11,6	 	
9	Ізоляцiя поверхні мінераловатними плитами товщ. 20мм
X-Flex	 м2	20	 	
 	Припливно-витяжна система ПВ2	 	 	 	
10	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камеpа	1	 	
11	Установлення пульта управління , маса до 5 кг	шт	1	 	
12	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
СР 200/900мм	шт	4	 	
13	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 250 мм	шт	2	 	
14	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	2	 	
15	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[ДР] номер 1 розмір 300х100 мм	грати	10	 	
16	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700, 800,
1000 мм	м2	13	 	

1	2	3	4	5	
17	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	8,6	 	
18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	14,048	 	
19	Ізоляцiя мінераловатна 20мм X-Flex	 м2	40	 	
 	Припливно-витяжна система ПВ3	 	 	 	
20	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камеpа	1	 	
21	Установлення пульта управління , маса до 5 кг	шт	1	 	
22	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
СР 200/900мм	шт	4	 	
23	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 250 мм	шт	2	 	
24	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	2	 	
25	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[ДР] номер 1 розмір 300х100 мм	грати	10	 	
26	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700, 800,
1000 мм	м2	13,8	 	
27	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	9	 	
28	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	16,56	 	
29	Ізоляцiя мінераловатна 20мм X-Flex	 м2	46	 	
 	Припливно-витяжна система ПВ4	 	 	 	
30	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камеpа	1	 	
31	Установлення пульта управління , маса до 5 кг	шт	1	 	
32	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
СР 200/900мм	шт	4	 	
33	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 250 мм	шт	2	 	
34	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	2	 	
35	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[ДР] номер 1 розмір 300х100 мм	грати	8	 	
36	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700, 800,
1000 мм	м2	10	 	
37	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	3,6	 	
38	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	11,792	 	
39	Ізоляцiя мінераловатна 20мм X-Flex	 м2	26	 	
 	Припливно-витяжна система ПВ5	 	 	 	
40	Пробивання гнізд розміром 250х250 мм в цегляних
стінах вручну	гнізд	1	 	
41	Установлення рекуператора	шт	1	 	
 	Припливна система П1	 	 	 	
42	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камеpа	1	 	
43	Установлення пульта управління , маса до 5 кг	шт	1	 	
44	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
СР	шт	1	 	
45	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 250 мм	шт	1	 	
46	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	1	 	

1	2	3	4	5	
47	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[ДР] номер 1 розмір 300х100 мм	грати	4	 	
48	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	5,14	 	
49	Ізоляцiя мінераловатна 20мм X-Flex	 м2	5	 	
 	Припливна система П2	 	 	 	
50	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камеpа	1	 	
51	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом
400х200 мм	шт	1	 	
52	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 1600 мм	шт	1	 	
53	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	1	 	
54	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[РР] , розмір 800х200 мм	грати	1	 	
55	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000,
1200 мм	м2	10,4	 	
56	Ізоляцiя мінераловатна 20мм X-Flex	 м2	5	 	
 	Припливна система П3	 	 	 	
57	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камеpа	1	 	
58	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом
400х200 мм	шт	1	 	
59	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 1600 мм	шт	1	 	
60	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	1	 	
61	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[РР] , розмір 800х200 мм	грати	1	 	
62	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000,
1200 мм	м2	10,4	 	
63	Ізоляцiя мінераловатна 20мм X-Flex	 м2	5	 	
 	Припливна система П4	 	 	 	
64	Установлення камер припливних типових без секції
зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камеpа	1	 	
65	Установлення пульта управління , маса до 5 кг	шт	1	 	
66	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих
СР	шт	1	 	
67	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 250 мм	шт	1	 	
68	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	1	 	
69	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[ДР] номер 1 розмір 300х100 мм	грати	4	 	
70	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700, 800,
1000 мм	м2	5	 	
71	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,628	 	
72	Ізоляцiя мінераловатна 20мм X-Flex	 м2	5	 	
 	Витяжна система В1	 	 	 	
73	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	 	
74	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	 	
75	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом
150/900 мм	шт	1	 	
76	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	 	

1	2	3	4	5	
77	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	1	 	
78	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[ДР] номер 1 розмір 300х100 мм	грати	4	 	
79	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	3,512	 	
 	Витяжна система В2	 	 	 	
80	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	 	
81	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	 	
82	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом
150/900 мм	шт	1	 	
83	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром
до 1600 мм	клапан	1	 	
84	Установлення анемостата	грати	1	 	
85	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	7,751	 	
86	Установлення гнучкого повітропроводу д=127мм	шт	1	 	
 	Витяжна система В3	 	 	 	
87	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	 	
88	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	 	
89	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом
150/900 мм	шт	1	 	
90	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром
до 1600 мм	клапан	1	 	
91	Установлення анемостата	грати	3	 	
92	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	12,284	 	
93	Установлення гнучкого повітропроводу д=127мм	шт	3	 	
 	Витяжна система В4	 	 	 	
94	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	 	
95	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	 	
96	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом
150/900 мм	шт	1	 	
97	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	1	 	
98	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних
[ДР] номер 1 розмір 300х100 мм	грати	4	 	
99	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	 	
100	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 700, 800,
1000 мм	м2	5	 	
101	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,942	 	
 	Витяжна система ВП	 	 	 	
102	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	грати	3	 	
103	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	10,536	 	
104	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену	 м2	18	 	
105	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т	шт	3	 	
106	Знімається установлення фланцевих з'єднань на
стальних трубопроводах діаметром 50 мм	шт	-3	 	
 	Система К1	 	 	 	
107	Установлення спліт-системи (внутрвнішній та зовнішній
блок) на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 6 м	шт	2	 	
108	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	 м	20	 	
109	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	 м	20	 	

1	2	3	4	5	
110	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т	шт	1	 	
111	Знімається установлення фланцевих з'єднань на
стальних трубопроводах діаметром 50 мм	шт	-1	 	
 	Система К2	 	 	 	
112	Установлення спліт-системи (внутрвнішній та зовнішній
блок) на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 6 м	шт	2	 	
113	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	 м	16	 	
114	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	 м	16	 	
 	Система К3	 	 	 	
115	Установлення спліт-системи (внутрвнішній та зовнішній
блок) на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 6 м	шт	2	 	
116	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	 м	20	 	
117	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	 м	20	 	
 	Система К4,К5,К6,К7	 	 	 	
118	Установлення спліт-системи (внутрвнішній та зовнішній
блок) на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 6 м	шт	8	 	
119	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	 м	60	 	
120	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	 м	60	 	
121	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т	шт	2	 	
122	Знімається установлення фланцевих з'єднань на
стальних трубопроводах діаметром 50 мм	шт	-2	 	
 	Система К8	 	 	 	
123	Установлення спліт-системи (внутрвнішній та зовнішній
блок) на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 6 м	шт	2	 	
124	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	 м	36	 	
125	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	 м	36	 	
126	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т	шт	1	 	
127	Знімається установлення фланцевих з'єднань на
стальних трубопроводах діаметром 50 мм	шт	-1	 	
 	Система К9	 	 	 	
128	Установлення спліт-системи (внутрвнішній та зовнішній
блок) на висотi вiд пiдлоги понад 3 м до 6 м	шт	2	 	
129	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа
[25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	 м	36	 	
130	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	 м	36	 	
131	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т	шт	1	 	
132	Знімається установлення фланцевих з'єднань на
стальних трубопроводах діаметром 50 мм	шт	-1	 	
133	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при
кількості перерізів до 10	вен.мер.	2	 	

  Склав             ____________________________________	
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]	
 	 	 	 	 	 	
   Перевірив      ____________________________________	
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]