Форма № 3	
Будова - Запорізький міський центр соціальних служб	
Шифр проекту - Дефектний акт	
Локальний кошторис № 02-01-01	
на ремонт приміщень	
Запорізький міський центр соціальних служб	
 	
Основа: 	1. Відомість дефектів№ _____ від ________________________	 	Кошторисна вартість			
		 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	 	Середній розряд робіт			
Складений в поточних цінах станом на “3 квiтня” 2024 р.	
№
п/п	Шифр і
номер 
позиції
нормативу	Найменування робіт і витрат, 
одиниця виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	всього	матеріалів	експлуа-
тації 
машин	всього	матеріалів	експлуа-
тації 
машин	
не зайнятих обслуго-
вуваням машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на
одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Перелiк нарахувань: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
будiвельних pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
монтажних pобiт=1,2	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Роздiл 1. Загальнобудівельні
роботи 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	===============================	 	 	 	 	 	
 	 	Стіни	 	 	 	 	 	
 	 	===============================	 	 	 	 	 	
1	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з
керамічних глазурованих плиток
                                             100м2	0,03									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці до 5 м2
                                             100м2	1,285									
3	КБ7-44-10
Н2,Н5=1,15
к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок
масою до 0,3 т
                                             100шт	0,05									
4	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих
стін із цегли
                                             10 м3	0,803									
5	КБ8-20-1
Н2,Н5=1,15	Мурування стін із легкобетонних
каменів без облицювання при висоті
поверху до 4 м
                                             1 м3	8,03									
6	С111-736/1	Газобетонний блок 600x200x100 мм D-
500 гладкий
                                             м3	8,03									
7	С111-741/11	Сітка зварна кладочна 100х100x2,5 мм
1x2 м
                                             м2	8,4									
8	С111-329/1	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для
керамограніту та каменю 25 кг
                                             кг	602,3									
9	КБ7-44-10
Н2,Н5=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т
(б/в)
                                             100шт	0,05									
10	КБ10-9-1
Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки стін
гіпсокартонними плитами
[фальшстіни] по металевому каркасу
                                             100м2	2,15									
11	С111-741/9	Гіпсокартон звичайний Knauf
3000x1200х12,5 мм 3,6 кв. м
                                             м2	225,8									
12	& С111-826-
1-Э/1	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4
м 0,5 мм
                                             м	187									
13	& С111-826-
1-Э/7	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3
м 0,5 мм
                                             м	387									
14	& С111-136-
5-2/2	Підвіс П-подібний INDUSTRY
універсальний 60х125
                                             шт	645									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	& С111-826-
1-Э/9	Стрічка-сітка армуюча для швів SEMIN
BANDE GRILLAGEE зі скловолокна
100 мм 90 м
                                             м	185									
16	& С111-150-
6	Дюбель 6х40
                                             шт	660									
17	& С111-136-
7/2	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,
5x25 мм 100 шт
                                             шт	1828									
18	& С111-136-
7/1	Саморіз зі свердлом по металу для
гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт
                                             шт	1828									
19	КР13-11-1	Обклеювання стін шпалерами
простими та середньої щільності
                                             100м2	2,15									
20	С1428-
11867/1	Малярне склополотно ArmaWall
AW5050 50 м
                                             м2	243									
21	С111-1624-
2/2	Клей для шпалер Bostik Wall Standard
15 л
                                             л	48									
22	КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною
шпаклівкою
                                             100м2	2,15									
23	& С111-
1896-ИНБ/1	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ FS20
17 кг
                                             кг	387									
24	С111-1624-
2/1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT
17 10 л
                                             л	31									
25	КБ15-182-6
Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стін
                                             100м2	2,15									
26	& С111-
1896-ИНБ/1	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ FS20
17 кг
                                             кг	258									
27	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по
збірних конструкціях, підготовлених
під фарбування
                                             100м2	2,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
28	С111-1604	Папір шліфувальний
                                             м2	0,645									
29	& С111-
1896-ИНБ/2	Фарба силіконова Feidal Regen Stop
мат LFN 0602 10 л
                                             кг	135									
 	 	===============================	 	 	 	 	 	
 	 	Підлога	 	 	 	 	 	
 	 	===============================	 	 	 	 	 	
30	КР7-17-4	Улаштування цементної стяжки
товщиною 20 мм по щебеневій та
піщаній основі площею понад 20 м2
                                             100м2	0,89									
31	КР7-17-9
к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної стяжки додавати до 50 мм
                                             100м2	0,89									
32	КР20-17-19	Готування важких кладкових
цементних розчинів, марка 150
                                             100м3	0,04539									
33	С111-1305	Портландцемент
загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400
                                             т	1,888									
34	С111-1305/2	Пісок 40 кг
                                             т	5,265									
35	С1547-7/1	Маяк штукатурний 10x3000 мм
                                             шт	15									
36	КР18-36-1	Укладання металевої сітки в
цементно-бетонне покриття
                                             100м2	0,89									
37	С111-741/11	Сітка зварна кладочна 100х100x2,5 мм
1x2 м
                                             м2	93,5									
38	КБ11-29-2
Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої
суміші, кількість плиток в 1 м2 понад
7 до 12 шт
                                             100м2	0,178									
39	С111-329/1	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для
керамограніту та каменю 25 кг
                                             кг	92,6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
40	С111-1624-
2/1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT
17 10 л
                                             л	3,6									
41	С111-1650-
1/2	Фуга для плитки Ceresit CE 40
AQUASTATIC №39 2 кг платиновий
                                             кг	8									
42	С111-287/2	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F
PC R Sugar 60x60
                                             м2	18,2									
43	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток
керамічних
                                             100м	0,15									
44	С111-329/1	Клей для плитки Polimin П-14, Грес для
керамограніту та каменю 25 кг
                                             кг	11,7									
45	С111-1624-
2/1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT
17 10 л
                                             л	0,5									
46	С111-1650-
1/2	Фуга для плитки Ceresit CE 40
AQUASTATIC №39 2 кг платиновий
                                             кг	1									
47	С111-287/2	Плитка Allore Group Soft Slate Grey F
PC R Sugar 60x60
                                             м2	2,3									
48	КБ11-11-13
Н2,Н5=1,15	Улаштування стяжок
самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформівниїх основ
товщиною 5 мм
                                             100м2	0,712									
49	С111-329/2	Самовирівнювальна підлога Ceresit CN
69 25 кг
                                             кг	646,2									
50	С111-1624-
2/1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT
17 10 л
                                             л	14,2									
51	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму
площею покриття понад 10 м2
                                             100м2	0,712									
52	С111-1687/1	Лінолеум Orion Chips 522-08 LENTEX 4
м 
                                             м2	72,6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53	КР7-31-5	Улаштування плінтусів
полівінілхлоридних
                                             100м	0,652									
54	& С111-826-
1-Э/12	Плінтус King Floor 70 дуб спінел 20,
7x70x2500 мм
                                             м	68									
55	& С111-136-
7/6	Комплект фурнітури (куточки зовнішні)
King Floor 70 2 шт
                                             шт	2									
56	& С111-136-
7/7	Комплект фурнітури (куточки внутрішні)
King Floor 70 2 шт
                                             шт	11									
57	& С111-136-
7/8	Комплект фурнітури (з'єднувачі) King
Floor 70 2 шт 
                                             шт	8									
58	& С111-136-
7/9	Комплект фурнітури (заглушки) King
Floor 70 2 шт
                                             шт	5									
59	& С111-136-
7/4	Саморіз по дереву 3,5x25 мм 100 шт 
                                             шт	50									
 	 	===============================	 	 	 	 	 	
 	 	Стеля	 	 	 	 	 	
 	 	===============================	 	 	 	 	 	
60	ПР15-4053
к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування каркасів
стель і стін із гнутих оцинкованих
профілів, пристрій каркаса стелі під
облицювання плитами "Армстронг"
                                             100 м2	0,09									
61	КБ15-66-1
Н2,Н5=1,15;
к=0,8 дем.	Розбирання підшивки горизонтальних
поверхонь підвісних стель
гіпсокартонними або
гіпсоволокнистими листами.
                                             100 м2	0,185									
62	КБ15-64-1
Н2,Н5=1,15;
к=0,7 дем.	Розбирання каркасу однорівневих
підвісних стель із металевих профілів
                                             100м2	0,185									
63	КР11-50-6	Відбивання штукатурки по дереву зі
стін та стель, площа відбивання в
одному місці більше 5 м2
                                             100м2	0,577									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
64	КБ10-14-3	Підшивання стелі плитами
деревноволокнистими твердими
товщиною 5 мм
                                             100м2	0,89									
65	С111-741/12	Плита OSB-3 SWISS KRONO
6х1250х2500 мм
                                             м2	93,5									
66	& С111-136-
7/10	Саморіз по дереву HQ для
гіпсокартону 3,5x55 мм 50 шт сталь
                                             шт	150									
67	ПР15-4053	Улаштування каркасів стель і стін із
гнутих оцинкованих профілів,
пристрій каркаса стелі під
облицювання плитами "Армстронг"
                                             100 м2	0,89									
68	& С111-136-
5-2/10	Кутник пристінний KRAFT L
3000x19x24 мм білий
                                             шт	29									
69	& С111-136-
5-2/11	Профіль KRAFT Fortis T-24
3600x38x24 мм білий
                                             шт	21									
70	& С111-136-
5-2/8	Профіль KRAFT Fortis T-24
1200x25x24 мм білий
                                             шт	127									
71	& С111-136-
5-2/9	Профіль KRAFT Fortis T-24 600x25x24
мм білий
                                             шт	127									
72	& С111-136-
5-2/7	Підвіс у комплекті: Стрижень
закріплювальний L=500, 4 мм
INDUSTRY; Стрижень з загином L=250,
4 мм ; Підвіс пружинний  Метелик
INDUSTRY; Дюбель клин 6x40 мм 50
шт EXPERT FIX.
                                             шт	85									
73	& С111-136-
7/4	Саморіз по дереву 3,5x25 мм 100 шт 
                                             шт	150									
74	ПР15-4057	Облицювання стель по готовому
каркасі, плитами "Армстронг"
600х600 мм
                                             100 м2	0,818									
75	& С111-762-
1/1	Плита підвісної стелі Armstrong Ecomin
Retail Board KCS 600х600х12 мм
                                             шт	239									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	===============================	 	 	 	 	 	
 	 	Укоси та колони	 	 	 	 	 	
 	 	===============================	 	 	 	 	 	
76	КБ15-63-4
Н2,Н5=1,15
к=0,8 дем	Розбирання обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням шурупами з
улаштуванням металевого каркасу
без утеплення
                                             100м2	0,072									
77	КБ15-63-4
Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки укосів
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з кріпленням шурупами з
улаштуванням металевого каркасу
без утеплення
                                             100м2	0,15									
78	С111-741/9	Гіпсокартон звичайний Knauf
3000x1200х12,5 мм 3,6 кв. м
                                             м2	15,8									
79	& С111-826-
1-Э/1	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4
м 0,5 мм
                                             м	50									
80	& С111-826-
1-Э/7	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3
м 0,5 мм
                                             м	69									
81	& С111-826-
1-Э/8	Кутник алюмінієвий Super Delux
усилений 30х30 мм 3 м.
                                             м	61									
82	& С111-150-
6	Дюбель 6х40
                                             шт	180									
83	& С111-136-
7/2	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,
5x25 мм 100 шт
                                             шт	687									
84	& С111-136-
7/1	Саморіз зі свердлом по металу для
гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт
                                             шт	250									
85	КБ15-63-5
Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки колон 
периметром до 1600 мм
гіпсокартонними і гіпсоволокнистими
листами з улаштуванням
металевого каркасу
                                             100м2	0,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
86	С111-741/9	Гіпсокартон звичайний Knauf
3000x1200х12,5 мм 3,6 кв. м
                                             м2	15,8									
87	& С111-826-
1-Э/1	Профіль BauGut ARMOSTEEL UD 27/4
м 0,5 мм
                                             м	8									
88	& С111-826-
1-Э/7	Профіль BauGut ARMOSTEEL CD 60/3
м 0,5 мм
                                             м	90									
89	& С111-826-
1-Э/8	Кутник алюмінієвий Super Delux
усилений 30х30 мм 3 м.
                                             м	20									
90	& С111-826-
1-Э/9	Стрічка-сітка армуюча для швів SEMIN
BANDE GRILLAGEE зі скловолокна
100 мм 90 м
                                             м	5									
91	& С111-150-
6	Дюбель 6х40
                                             шт	212									
92	& С111-136-
7/2	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,
5x25 мм 100 шт
                                             шт	510									
93	& С111-136-
7/1	Саморіз зі свердлом по металу для
гіпсокартону 3,5x9,5 мм 100 шт
                                             шт	803									
94	КР13-11-1	Обклеювання укосів та колон
шпалерами простими та середньої
щільності
                                             100м2	0,3									
95	С1428-
11867/1	Малярне склополотно ArmaWall
AW5050 50 м
                                             м2	33,9									
96	С111-1624-
2/2	Клей для шпалер Bostik Wall Standard
15 л
                                             л	6									
97	КБ15-182-1
Н2,Н5=1,15	Шпаклювання укосів та колон
мінеральною шпаклівкою
                                             100м2	0,3									
98	& С111-
1896-ИНБ/1	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ FS20
17 кг
                                             кг	54									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
99	С111-1624-
2/1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT
17 10 л
                                             л	4									
100	КБ15-182-6
Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання укосів та колон
                                             100м2	0,3									
101	& С111-
1896-ИНБ/1	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ FS20
17 кг
                                             кг	36									
102	КР12-49-5	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами укосів та
колон по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
                                             100м2	0,3									
103	С111-1604	Папір шліфувальний
                                             м2	0,09									
104	& С111-
1896-ИНБ/2	Фарба силіконова Feidal Regen Stop
мат LFN 0602 10 л
                                             кг	19									
105	КР7-31-5	Улаштування оздоблювальних
куточків
                                             100м	0,81									
106	& С111-826-
1-Э/6	Кут оздоблювальний 25x25x2750 мм
білий
                                             м	96,25									
107	& С111-136-
7/3	Клей монтажний 310 мл прозорий
                                             шт	7									
 	 	===============================	 	 	 	 	 	
 	 	Прорізи	 	 	 	 	 	
 	 	===============================	 	 	 	 	 	
108	КР6-14-1	Знімання дверних полотен
                                             100 м2	0,0275									
109	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних
стінах з відбиванням штукатурки в
укосах
                                             100 шт	0,01									
110	КР6-3-2	Знімання пластикових підвіконних
дощок в кам'яних будівлях
                                             100 м2	0,056									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
111	КБ10-28-1
Н2,Н5=1,15	Заповнення дверних прорізів
готовими дверними блоками площею
до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах
                                             100м2	0,0387									
112	С123-2/9	Блок дверний металопластиковий
глухий із накладками поліестеру
RAL9006, VIKNALEND 5-камерний
профіль, серія Brokelman, 
двостороння ламінація під дерево,
Стулка T105, гарнітур нажимний, замок
одноточковий, фурнітура GU
(Німеччина)
                                             м2	3,87									
113	& С111-196-
1/1	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл
                                             шт	2									
114	С111-1851/1	Анкер розпірний 10x120 мм 
                                             шт	16									
115	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в
кам'яних стінах
                                             100 м2	0,08815									
116	КР6-25-5	Установлення дверних полотен
внутрішніх міжкімнатних
                                             100 шт	0,05									
117	КР6-27-1	Установлення ручок дверних урізних
                                             100 шт	0,05									
118	КР6-27-3	Установлення замків дверних  урізних
                                             100 шт	0,05									
119	С121-250/1	Двері вхідні Abwehr А 309 086L (ТО +
Днлат) горіх темний / дуб немо лате
2050х860 мм
                                             шт	5									
120	С111-1851/1	Анкер розпірний 10x120 мм 
                                             шт	40									
121	& С111-196-
1/1	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл
                                             шт	5									
122	КБ10-25-3
Н2,Н5=1,15	Установлення пластикових
підвіконних дошок
                                             100м	0,056									
123	С123-393/1	Підвіконня Унипласт 400х20 мм білий
                                             м	5,6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
124	& С111-196-
1/1	Піна монтажна SOUDAL PRO 750 мл
                                             шт										
125	КБ13-43-1
Н2,Н5=1,15	Обклеювання вікон бронеплівкою.
                                             100м2										
126	С111-741/15	Бронированная ударопрочная пленка
Wenster Armolan для окон 228 мкм
                                             м2										
 	 	  Разом прямі витрати роздiлу 1, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 						
 	 	 						
 	 	Всього роздiлу 1, грн.						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Роздiл 2. Інженерні мережі 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	===============================	 	 	 	 	 	
 	 	Електричні мережі освітлення	 	 	 	 	 	
 	 	===============================	 	 	 	 	 	
 	 	В наступнiй позицiї враховано: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
будiвельних pобiт=1,15	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
монтажних pобiт=1,15	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
127	КМ8-409-1	Труба вiнiпластова по стiнах i
колонах з крiпленням накладними
скобами, дiаметр до 25 мм
                                             100 м	1									
128	С113-2125/1	Труба гофрована гнучка д.16 мм2
                                             м	100									
129	С113-2123/1	Тримач з защолкою CF 16
                                             шт	300									
130	290902-
148/2	Коробка розподільча 100х100мм
                                             шт	6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
131	290902-
135/1	Клема швидкого монтажу WAGO ( 3 x
2,5/4 мм2 )
                                             шт	18									
 	 	В наступнiй позицiї враховано: 	 									
 	 	 	 									
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
будiвельних pобiт=1,15	    	 									
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
монтажних pобiт=1,15	    	 									
132	КМ8-412-2	Провiд одножильний або
багатожильний у загальному
обплетеннi у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний перерiз до
6 мм2
                                             100 м	1									
133	С157-222/1	Проводи з мідними жилами , марка
ПВСнгд, число жил та переріз 3х1,5
мм2
                                             1000м	0,1									
 	 	В наступнiй позицiї враховано: 	 									
 	 	 	 									
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
будiвельних pобiт=1,15	    	 									
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
монтажних pобiт=1,15	    	 									
134	КМ8-591-2	Вимикач одноклавiшний заглибленого
типу при схованiй проводцi
                                             100 шт	0,06									
135	290902-55/1	Вимикач заглиблений для прихованої
проводки
                                             шт	6									
136	290902-
148/1	Коробка кінцева ( гіпсокартон)
                                             шт	6									
 	 	В наступнiй позицiї враховано: 	 									
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
будiвельних pобiт=1,15	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
монтажних pобiт=1,15	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
137	КМ8-593-6	Монтаж свiтильника світлодіодного
стельового або настiнного з
крiпленням гвинтами для примiщень з
нормальними умовами середовища
                                             100 шт	0,01									
138	& С1547-4-
1/2	Світильник світлодіодний LED - 1х25Wt
                                             шт	1									
 	 	В наступнiй позицiї враховано: 	 									
 	 	 	 									
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
будiвельних pобiт=1,15	    	 									
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
монтажних pобiт=1,15	    	 									
139	КМ8-594-8	Монтаж свiтильника світлодіодного
панельного, що установлюється
окремо
                                             100 шт	0,13									
140	С1547-7/2	Свiтильника світлодіодний панельний
                                             шт	13									
141	С1545-44/1	Дюбель 6х40 швидкого монтажу
                                             100шт	3									
 	 	===============================	 	 	 	 	 	
 	 	Електричні мережі кондиционерів	 	 	 	 	 	
 	 	===============================	 	 	 	 	 	
 	 	В наступнiй позицiї враховано: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
будiвельних pобiт=1,15	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
монтажних pобiт=1,15	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
142	КМ8-409-1	Труба вiнiпластова по стiнах i
колонах з крiпленням накладними
скобами, дiаметр до 25 мм
                                             100 м	0,7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
143	С113-2125/2	Труба гофрована гнучка д.20 мм2
                                             м	70									
144	С113-2123/2	Тримач з защолкою CF 20
                                             шт	200									
 	 	В наступнiй позицiї враховано: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
будiвельних pобiт=1,15	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
монтажних pобiт=1,15	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
145	КМ8-412-2	Провiд одножильний або
багатожильний у загальному
обплетеннi у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний перерiз до
6 мм2
                                             100 м	0,7									
146	С157-222/2	Проводи з мідними жилами , марка
ПВСнгд, число жил та переріз 3х2,5
мм2
                                             1000м	0,07									
 	 	В наступнiй позицiї враховано: 	 									
 	 	 	 									
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
будiвельних pобiт=1,15	    	 									
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
монтажних pобiт=1,15	    	 									
147	КМ8-591-10	Розетка штепсельна
напiвгерметична та герметична
                                             100 шт	0,04									
148	290902-55/2	Розетка зовнішньої установки Ip 44
                                             шт	4									
 	 	В наступнiй позицiї враховано: 	 									
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
будiвельних pобiт=1,15	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
монтажних pобiт=1,15	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
149	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових
                                             100м	0,02									
150	С1545-39/1	Короб пластиковий 16х16мм L=2m
                                             шт	1									
151	С1545-44/1	Дюбель 6х40 швидкого монтажу
                                             100шт	2,5									
 	 	===============================	 	 	 	 	 	
 	 	Електричні мережі розеточних груп	 	 	 	 	 	
 	 	===============================	 	 	 	 	 	
 	 	В наступнiй позицiї враховано: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
будiвельних pобiт=1,15	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
монтажних pобiт=1,15	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
152	КМ8-409-1	Труба вiнiпластова по стiнах i
колонах з крiпленням накладними
скобами, дiаметр до 25 мм
                                             100 м	0,45									
153	С113-2125/3	Труба гофрована гнучка д.25 мм2
                                             м	45									
154	С113-2123/3	Тримач з защолкою CF 25
                                             шт	100									
155	290902-
148/2	Коробка розподільча 100х100мм
                                             шт	4									
156	290902-
135/1	Клема швидкого монтажу WAGO ( 3 x
2,5/4 мм2 )
                                             шт	12									
 	 	В наступнiй позицiї враховано: 	 									
 	 	 	 									
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
будiвельних pобiт=1,15	    	 									
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
монтажних pобiт=1,15	    	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
157	КМ8-412-3	Провiд одножильний або
багатожильний у загальному
обплетеннi у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний перерiз до
16 мм2
                                             100 м	0,45									
158	С157-222/3	Проводи з мідними жилами , марка
ПВСнгд, число жил та переріз 3х4,0
мм2
                                             1000м	0,045									
 	 	В наступнiй позицiї враховано: 	 									
 	 	 	 									
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
будiвельних pобiт=1,15	    	 									
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
монтажних pобiт=1,15	    	 									
159	КМ8-409-1	Труба вiнiпластова по стiнах i
колонах з крiпленням накладними
скобами, дiаметр до 25 мм
                                             100 м	1,15									
160	С113-2125/2	Труба гофрована гнучка д.20 мм2
                                             м	115									
161	С113-2123/2	Тримач з защолкою CF 20
                                             шт	340									
 	 	В наступнiй позицiї враховано: 	 									
 	 	 	 									
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
будiвельних pобiт=1,15	    	 									
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
монтажних pобiт=1,15	    	 									
162	КМ8-412-2	Провiд одножильний або
багатожильний у загальному
обплетеннi у прокладених трубах або
металорукавах, сумарний перерiз до
6 мм2
                                             100 м	1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
163	С157-222/2	Проводи з мідними жилами , марка
ПВСнгд, число жил та переріз 3х2,5
мм2
                                             1000м	0,115									
 	 	В наступнiй позицiї враховано: 	 									
 	 	 	 									
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
будiвельних pобiт=1,15	    	 									
 	 	Коефiцiєнт для урахування
впливу умов виконання
монтажних pобiт=1,15	    	 									
164	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого
типу при схованiй проводцi
                                             100 шт	0,28									
165	290902-55/3	Розетка схов. пров. з 3-м зазем.конт.
                                             шт	28									
166	290902-
226/1	Рамка 2-х позіційна
                                             шт	5									
167	290902-
148/1	Коробка кінцева ( гіпсокартон)
                                             шт	28									
168	С1545-44/1	Дюбель 6х40 швидкого монтажу
                                             100шт	3,4									

 	 							
169	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг
                                             100шт	0,05									
170	КР15-84-1
к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання
трубопроводів опалення зі сталевих
безшовних труб діаметром 50 мм
                                             100м	0,16									
171	КР15-83-3
к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання
трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих
труб діаметром 25 мм
                                             100м	0,16									
172	КР15-83-2
к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання
трубопроводів опалення зі сталевих
водогазопровідних неоцинкованих
труб діаметром 20 мм
                                             100м	0,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
173	КБ16-14-5
Н2,Н5=1,15	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 50 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням
                                             100м	0,16									
174	С113-1439-
1/6	Труба поліпропіленова FADO S.r.l
армована скловолокном (PPR-FB-PPR)
PN-25 50х8,4 (4 м)
                                             м	16									
175	С113-
1792/37	Муфта PPR ф50
                                             шт	4									
176	С113-
1792/35	Коліно PPR grn 90° 50
                                             шт	4									
177	КБ16-27-6
Н2,Н5=1,15	Врізування в діючі внутрішні мережі
трубопроводів опалення і
водопостачання діаметром 50 мм
                                             шт	2									
178	С113-
1792/29	Різьба приварна сталева Еко 50 мм
                                             шт	2									
179	С113-
1792/38	Муфта різьба завнішня 50x1
                                             шт	2									
180	С113-
1792/24	Кран кульовий FADO S.r.l 50 2'' ВВ
                                             шт	2									
181	КБ16-14-2
Н2,Н5=1,15	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 25 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням
                                             100м	0,16									
182	С113-1439-
1/8	Труба поліпропіленова FADO S.r.l
армована скловолокном (PPR-FB-PPR)
PN-25 25х4,2 (2 м)
                                             м	16									
183	С113-
1792/39	Муфта PPR 25
                                             шт	6									
184	С113-
1792/34	Коліно 90° 25
                                             шт	10									
185	С113-
1792/33	Трійник редукційний d25x20x25
                                             шт	10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
186	КР3-25-8	Пробивання отворів діаметром понад
25 мм в цегляних стінах при товщині
стіни в 2 цеглини вручну
                                             100 отв.	0,04									
187	КБ16-27-3
Н2,Н5=1,15	Врізування в діючі внутрішні мережі
трубопроводів опалення і
водопостачання діаметром 25 мм
                                             шт	4									
188	С113-
1792/31	Муфта приварна 1" тато
                                             шт	4									
189	С113-
1792/32	Муфта Pattaroni американка 1" ВЗ
                                             шт	4									
190	С113-
1792/25	Муфта FADO S.r.l ЗР 25x3/4 ПП PPM24
                                             шт	4									
191	С113-
1792/21	Кран кульовий FADO S.r.l PN40 20 3/4''
ВВ Ручка
                                             шт	4									
192	КБ16-14-1
Н2,Н5=1,15	Прокладання трубопроводів
водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску
зовнішнім діаметром 20 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням
                                             100м	0,2									
193	С113-1439-
1/7	Труба поліпропіленова FADO S.r.l
армована скловолокном (PPR-FB-PPR)
PN-20 20х3,4 4м (3) 
                                             м	20									
194	С113-
1792/40	Муфта PPR 20
                                             шт	6									
195	С113-
1792/41	Коліно PPR 45° 20
                                             шт	20									
196	С113-
1792/26	Муфта перехідна ASG з метал.
різьбою зовнішньою 20x1/2"
                                             шт	10									
197	С113-
1792/45	Кран кульовий FADO S.r.l PN40 15 1/2'' 
                                             шт	10									
198	КР15-90-2	Установлення опалювальних
радіаторів сталевих
                                             100кВт	0,07272									
199	С113-
1792/42	Радіатор біметалічний Mirado 96/500
на 6 секцій
                                             шт	6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
200	С113-
1792/43	Монтажний комплект для радіаторів
FADO S.r.l UK01
                                             шт	6									
201	С113-
1792/44	Кронштейн для кріплення Lion
алюмінієвих радіаторів 8х220 білий
                                             шт	6									
202	КР15-59-1	Перегрупування секцій радіаторів
                                             100секц.	0,03									
 	 	===============================	 	 	 	 	 	
 	 	Водопровід та каналізація	 	 	 	 	 	
 	 	===============================	 	 	 	 	 	
203	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]
                                             100к-т	0,02									
204	КБ16-13-1
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання
трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску
діаметром 50 мм
                                             100м	0,12									
 	 	===============================	 	 	 	 	 	
 	 	Кондиціювання	 	 	 	 	 	
 	 	===============================	 	 	 	 	 	
205	КБ20-46-1
Н2,Н5=1,15	Монтаж кондиціонера
                                             шт	4									
206	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на
умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
діаметр зовнішній 6мм та 9 мм
                                             100 м	0,4									
207	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі
спіненого каучуку, поліетилену
                                             100м	0,4									
208	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів
водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових]
напірних діаметром 20 мм
                                             100м	0,16									
209	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад
10 мм2 до 16 мм2 на скобах
                                             100м	0,26									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
210	С130-432/1	Монтажний комплект 5м (трубка мідна
FOMA 6 мм, трубка мідна 9 мм, Kaiflex
EF-E теплоізоляція каучук 6х6 мм,
9х6мм, лента      BENDA VINILICA
10х25 ВIANCA , кронштейн для
наружного блока кондиционера Valore
WACB-55 550х550х50 мм белый, анкер
 12х180 4шт, кабель силовой
многожильный ПВС 3х2,5 медь)
                                             шт	4									
 	 	  Разом прямі витрати роздiлу 2, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 						
 	 	 						
 	 	Всього роздiлу 2, грн.						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Роздiл 3. Інші роботи 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
211	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну
                                             1 т	13,6									
212	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км
                                             т	13,6									
 	 	  Разом прямі витрати роздiлу 3, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 						
 	 	 						
 	 	Всього роздiлу 3, грн.						
 	 	  Разом прямі витрати кошторису, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _  _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _						
 	 	 						
 	 	  Прямі витрати ремонтно - будiвельних робiт, грн.						
 	 	      в тому числі:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.						
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	Всього кошторисна вартість ремонтно - будiвельних робiт, грн.						
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.год.						
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.						
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _  _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _						
 	 	 						
 	 	  Прямі витрати ремонтно - монтажних робiт, грн.						
 	 	      в тому числі:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.						
 	 	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.						
 	 	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	Всього кошторисна вартість ремонтно - монтажних робiт, грн.						
 	 	      кошторисна трудомісткість, люд.год.						
 	 	      кошторисна заробітна плата, грн.						
 	 	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 						
 	 	 						
 	 	Всього кошторису, грн.						
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.						

                                     Склав               _____________________________________	
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]