Додаток 1

До Оголошення про проведення процедури закупівлі на обрання поточного ремонту у Центрі для обдарованої молоді ім.П.Калнишевського в рамках проекту: «Інноваційні освітні та соціальні ініціативи для підтримки вразливих груп населення Сумської області» за підтримки Swiss Solidarity.
Від 17.12.2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
на  Центр для обдарованної молоді ім.П.Калнишевського	
 	 	
Умови виконання робіт 	
 	 	
Об'єми робіт	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат
	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	перелік нарахувань:коефіцієнт для урахування впливу
умов виконання будівельно-монтажних робіт=1,2	 	 	 	
1	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних
стінах при товщині стіни в 0,5 цеглину вручну	 отв.	1	 	
2	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	7	 	
3	Установлення грат вентиляційних з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	грати	2	 	
4	Опорядження стель пластиковими панелями шириною
до 400 мм	м2	3,66	 	
5	Улаштування декоративного багету	м	10,8	 	
6	Шпаклювання віконних укосів мінеральною шпаклівкою	м2	4,16	 	
7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	м2	4,16	 	
8	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами віконних укосів по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,16	 	
9	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	16,8	 	
10	Улаштування арміруючої сітки	м2	14	 	
11	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	м2	14	 	
12	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	8,2	 	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,2	 	
14	Облицювання поверхонь рядовими керамічними
глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і
кутових елементів без установлення плиток туалетного
гарнітуру по цеглі та бетону	м2	8,6	 	
15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,22	 	
16	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	 м2	1,4	 	
17	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	 шт	1	 	
18	Установлення замків дверних урізних	 шт	1	 	
19	Установлення і кріплення наличників	м	10	 	
20	Поліпшене фарбування білилом заповнень дверних
прорізів по дереву	м2	3,08	 	

1	2	3	4	5	
21	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних
стінах при товщині стіни в 1,5 цеглину вручну	 отв.	1	 	
22	Нанесення бетоноконтакту на раніше пофарбовані стіни	м2	5,5	 	
23	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	3,1	 	
24	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від
вапняної фарби	м2	1,8	 	
25	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	12,4	 	
26	Улаштування арміруючої сітки на стіни	м2	12,4	 	
27	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	м2	15,5	 	
28	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	м2	15,5	 	
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,5	 	
30	Очищення вручну внутрішніх поверхонь дверного
відкосу від вапняної фарби	м2	0,72	 	
31	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	8	 	
32	Шпаклювання дверних укосів мінеральною шпаклівкою	м2	0,72	 	
33	Улаштування арміруючої сітки на дверні укоси	м2	0,72	 	
34	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	м2	0,72	 	
35	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами дверних укосів по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0,72	 	
36	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	3,7	 	
37	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	3,7	 	
38	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	5	 	
39	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	3,7	 	
40	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	3,7	 	
41	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	 м2	2,25	 	
42	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	 шт	1	 	
43	Установлення замків дверних урізних	 шт	1	 	
44	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами
[фальшстіни] по металевому каркасу(зашивка над
дверьми)	м2	0,86	 	
45	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	0,86	 	
46	Очищення вручну внутрішніх поверхонь дверних укосів
від вапняної фарби	м2	1,6	 	
47	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	34,9	 	
48	Шпаклювання дверних укосів мінеральною шпаклівкою	м2	1,6	 	
49	Улаштування арміруючої сітки на дверні укоси	м2	1,6	 	
50	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	м2	1,6	 	
51	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами дверних укосів по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,6	 	
52	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою(обшивки
радіаторів)	м2	4,02	 	
53	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	м2	4,02	 	
54	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,02	 	
55	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	37,8	 	
56	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	35,64	 	
57	Очищення вручну внутрішніх поверхонь віконних уклсів
від вапняної фарби	м2	7,63	 	

1	2	3	4	5	
58	Шпаклювання віконних укосів мінеральною шпаклівкою	м2	7,63	 	
59	Улаштування арміруючої сітки на віконні укоси	м2	7,63	 	
60	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	м2	7,63	 	
61	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами віконних укосів по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,63	 	
62	Улаштування арміруючої сітки	м2	58,35	 	
63	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	м2	58,35	 	
64	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	58,35	 	
65	Улаштування під покриття підлоги основи із плит osb
площею основи понад 20 м2	м2	37,8	 	
66	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття
понад 10 м2	м2	37,8	 	
67	Установлення алюмінієвих порожків	м	8,1	 	
68	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	24,3	 	
69	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше
пофарбованих сталевих труб	м2	0,49	 	
70	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	 м2	1,6	 	
71	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	 шт	1	 	
72	Установлення замків дверних урізних	 шт	1	 	
73	Установлення і кріплення наличників	м	5	 	
74	Поліпшене фарбування колером олійним заповнень
дверних прорізів по дереву	м2	3,52	 	
75	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	4,3	 	
76	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	4,3	 	
77	Установлення дверних коробок в дерев'яних стінах	 м2	1,8	 	
78	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	 шт	1	 	
79	Установлення замків дверних урізних	 шт	1	 	
80	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	10	 	
81	Улаштування арміруючої сітки на стіни	м2	13,85	 	
82	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	м2	13,85	 	
83	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,97	 	
84	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	3	 	
85	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	7	 	
86	Улаштування обшивки стін пінопластом на клеї	м2	2	 	
87	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	4,3	 	
88	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	4,3	 	
89	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою(обшивки
радіаторів)	м2	0,5	 	
90	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	м2	0,5	 	
91	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	1,45	 	
92	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	м2	1,45	 	
93	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	10	 	
94	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше
пофарбованих сталевих труб	м2	0,33	 	
95	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	6,8	 	
96	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6,8	 	
97	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	30,17	 	

1	2	3	4	5	
98	Улаштування арміруючої сітки	м2	30,17	 	
99	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	м2	30,17	 	
100	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	30,17	 	
101	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	14,6	 	
102	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	6,8	 	
103	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	6,08	 	
104	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком	к-т	1	 	
105	Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної води	к-т	1	 	
106	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	3	 	
107	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	м	14	 	
108	Прокладання трубопроводів опалення з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	м	6	 	
109	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	 шт	1	 	
110	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	 шт	1	 	
111	Перегрупування секцій радіаторів	секц.	40	 	
112	Установлення муфтових кранів водорозбірних	 шт	6	 	
113	Установлення кранів	шт	3	 	
114	Установлення змішувачів	шт	1	 	
115	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2	м	13	 	
 	санвузол,коридор,тамбур,кабінет №2	 	 	 	
116	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 1-клавішних	шт	2	 	
117	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій
проводці, 2-клавішних	шт	2	 	
118	Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованій проводці	шт	3	 	
119	Монтаж світильників led, які встановлюються в підвісних
стелях, кількість ламп 1 шт	шт	2	 	
120	Монтаж світильників точкових	шт	4	 	
121	Монтаж вуличного світильника	шт	1	 	
122	Установлення вентиляторів	шт	1	 	
 	клас №1	 	 	 	
123	Прокладання коробів пластикових	м	18	 	
124	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	м	18	 	
125	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	30	 	
126	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	шт	1	 	
127	Монтаж світильників led, які встановлюються в підвісних
стелях, кількість ламп 1 шт	шт	6