{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["ToR","Sheet2","Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":38},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ToR","index":0,"n_rows":93,"n_cols":12,"rows_kept":93,"merged":[[0,0,0,10],[2,7,2,8],[3,0,3,11],[4,0,39,0],[4,1,39,1],[4,2,39,2],[4,3,39,3],[4,4,39,4],[4,5,39,5],[4,6,39,6],[4,7,4,8],[4,9,39,9],[4,10,39,10],[4,11,39,11],[16,7,16,8],[24,7,24,8],[40,0,75,0],[40,1,75,1],[40,2,75,2],[40,3,75,3],[40,4,75,4],[40,5,75,5],[40,6,75,6],[40,7,40,8],[40,9,75,9],[40,10,75,10],[40,11,75,11],[52,7,52,8],[60,7,60,8],[76,0,76,10],[78,0,78,11],[79,0,79,11],[80,0,80,9],[80,10,80,11],[81,0,81,9],[81,10,81,11],[82,0,82,9],[82,10,82,11],[83,0,83,9],[83,10,83,11],[84,0,84,9],[84,10,84,11],[85,0,85,9],[85,10,85,11],[86,0,86,9],[86,10,86,11],[87,0,87,9],[87,10,87,11],[88,0,88,9],[88,10,88,11],[89,0,89,9],[89,10,89,11],[90,0,90,9],[90,10,90,11],[91,0,91,9],[91,10,91,11],[92,0,92,11]]}
["ITT No. PFRU2-2025-235 Procurement of solar power plants (without installation and commissioning services) | ITT № PFRU2-2025-235 Закупівля сонячних електростанцій (без послуг з монтажу та введення в експлуатацію)\nVolume 3 - Terms of Reference (ToR)/Specifications | Розділ 3 - Технічне завдання (ТЗ)/Специфікації"]
[]
["№","Name according to the procurement - Description and Specifications of Item\n|\n(It is allowed to submit analogues for any positions)","Назва згідно закупівлі - Опис і специфікації предмету закупівлі\n|\n(Дозволяється подача аналогів на будь-які позиції)","Address \n|\nАдреса","UoM\n|\nОдиниця виміру","Order Qty\n|\nОб'єм замовлення","Name according to the proposal \n| \nНазва згідно пропозиції","Proposed description & technical specifications (include brand & model (if applicable), etc.) \n|\nПропонований опис і технічні характеристики (включаючи марку та модель(за наявності), тощо)",null,"Delivery time - calendar days (after PO signing) \n|\nТермін поставки - календарні дні (після підписання Договору на поставку)","Unit Price, GBP excl. VAT\n| \nЦіна за од-цю, фунт стерлінгів. без ПДВ","Total Price, GBP excl. VAT\n| \nЗагальна ціна, фунт стерлінгів. без ПДВ"]
["LOT 1 / ЛОТ 1"]
[1,"Hybrid solar power plant 50 kW, 120 kWh\n\nDescription of premises: Surgery; \nWi-Fi availability: Yes;\nLoad description: Refrigerators - 3,15 kW, Lighting - 0,8 kW, Sterilizers - 10 kW, Surgery equipment - 9 kW;\nRated load, kW: 25;\nMax. charging/discharging current, A: 100;\nRated Input/Output Voltage, V: 220/380;\nRated Grid Frequency, Hz: 50;\nRated runtime, hours: 5;\nRated invertor power, kW: 50 (expected parameters of solar power plant, you may suggest alternatives to ensure uninterrupted energy supply);\nStorage capacity rated, kWh: 120 (expected parameters of solar power plant, you may suggest alternatives to ensure uninterrupted energy supply);\nDistance between switch and invertor, m: <5;\nDistance between invertor and solar panels, m: <50;\nType of solar panels installaition: Roof-type;\nType of roof: 2-slope corrugated metal;\nTotal PV power, kW: 50;\nTotal PV area, m2: <400;\nNeed for transmission of electricity to grid: No;\nPlace of invertor installation: Internal.\n\nRerquirements to solar power plant elements:\nInvertor efficiency: >97%;\nSurge Protection Level: TYPE II(DC), TYPE II(AC);\nCommunication Interface: WiFi, RS485, CAN;\nData modem: Yes;\nOperating Temperature Range, ℃:  -40 to +60℃;\nNoise, dBA: <70;\nIngress Protection of invertor: IP65;\nCooling type: Air;\nBattery type: Li-ion, LiFePO4;\nSolar panel type: Monocrystalic;\nSolar panel efficiency: >22%;\nRated power of 1 PV module, kW: >500;\nRated voltage of PV module, V: 44;\nRated current of PV module, A: 14;\nWeight of PV module, kg: <30;\nOperating temperature range of PV module, ℃:  -40…+85;\nMounting system material: Galvanised steel;\nMaterial of the clamping brackets: Aluminum or Galvanised steel;\nIngress Protection of PV module: IP68;\nDelivery set: Invertor, Batteries + stand, Battery controller, Automatic switch IP54, Cables, clamps, cable trenches, switches etc. necessary to connect the equipment set, Solar panels and attachments, MC4 connectors, DC fuses, overvoltage limiter, circuit breaker, cable for solar panels, DC switchgear, conformity certificates, warranty, user manual;\nMinimum Warranty for materials: 24 months.\n\n","Гібридна сонячна станція 50 кВт, 120 кВтг\n\nОпис приміщень: Хірургічне відділення; \nНаявність Wi-Fi на об'єкті: Так;\nТип навантаження: Холодильники - 3,15 kW, Освітлення - 0,8 kW, Стерилізатори - 10 kW, хірургічне обладнання - 9 kW;\nНомінальне навантаження, кВт: 25;\nМаксимальний струм заряду, А: 100;\nНомінальна напруга, В: 220/380;\nЧастота мережі, Гц: 50;\nЧас резервування, годин: 5;\nПотужність інвертору очікувана, кВт: 50 (очікувані параметри сонячної станції, Ви маєте право запропонувати альтернативи для забезпечення безпербійного електропостачання);\nЄмність батарей очікувана, кВтг: 120 (очікувані параметри сонячної станції, Ви маєте право запропонувати альтернативи для забезпечення безпербійного електропостачання);\nВідстань між інвертором і щитком, м: <5;\nВідстань від панелей до інвертора, м: <50;\nТип монтажу сонячної станції: Дахова;\nТип покрівлі: Двоскатна покрівля з метолопрофілю;\nЗагальна потужність фотомодулів, кВт: 50;\nДоступна площа для фотомодулей, м2: <400;\nНеобхідність передачі надлишків е/е в мережу: Ні;\nМісце встановлення інвертору: Всередині приміщення.\n\nТехнічні вимоги до елементів сонячної електростанції:\nЕфективність інвертору: >97%;\nРівень захисту від перенапруги: TYPE II(DC), TYPE II(AC);\nІнтерфейси зв'язку інвертору: WiFi, RS485, CAN;\nМодем передачі даних: Так;\nДіапазон робочих температур, ℃:  -40 до +60℃;\nРівень шуму, дБА: <70;\nСтупінь захисту інвертору: IP65;\nТип охолодження: Повітряне;\nТип батареї: Li-ion, LiFePO4;\nТип сонячної панелі: Монокристалічна;\nККД сонячної панелі: >22%;\nПотужність 1 фотомодулю, Вт: >500;\nНомінальна напруга фотомодулю, B: 44;\nНомінальний струм фотомодулю, А: 14;\nВага фотомодулю, кг: <30;\nДіапазон робочих температур фотомодулей, ℃:  -40…+85;\nМатеріал напрямних рейок: Оцинкована сталь;\nМатеріал притискних кріплень: Алюміній або оцинкована сталь;\nСтупінь захисту фотомодулю: IP68;\nКомплект постачання: Інвертор, Акумулятори і стійка, Контролер акумуляторів, АВР IP54,  Кабельно-провідникова продукція, комутаційне обладнання необхідне для підключення комплекта обладнання, Сонячні панелі і кріплення, Конектори МС4, запобіжники за постійною напругою, обмежувач перенапруги, автоматичний вимикач, кабель для сонячних панелей, щит постійного струму, сертифікати походження, гарантійні талони, керівництва з експлуатації.\nМінімальні вимоги гарантії на матеріали: 24 місяці.\n\n","Bilhorod-Dnistrovskyi |\nм. Білгород-Дністровський","pc | шт",1,null,"Invertor parameter/ Характеристика інвертора",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"F5*K5","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[{"$nulls":7},"Model/Модель"]
[{"$nulls":7},"Rated power, kW/ Потужність номінальна, кВт"]
[{"$nulls":7},"Peak power, kW/ Потужність пікова, кВт"]
[{"$nulls":7},"Communication Interface availability\nWiFi, RS485, CAN/ Наявність Інтерфейсів зв'язку\nWiFi, RS485, CAN"]
[{"$nulls":7},"Cooling type/ Тип охолодження"]
[{"$nulls":7},"Invertor efficiency/Ефективність інвертору"]
[{"$nulls":7},"Surge Protection Level/Рівень захисту від перенапруги"]
[{"$nulls":7},"Data modem/Модем передачі даних"]
[{"$nulls":7},"Operating Temperature Range, ℃/ Діапазон робочих температур, ℃"]
[{"$nulls":7},"Noise, dBA/ Рівень шуму, дБА"]
[{"$nulls":7},"Ingress Protection of invertor/Ступінь захисту інвертору"]
[{"$nulls":7},"Battery parameter/ Характеристика акумуляторів"]
[{"$nulls":7},"Model/ Модель"]
[{"$nulls":7},"Battery type/ Тип батареї"]
[{"$nulls":7},"Rated Input/Output Voltage, V/ Номінальна напруга, В"]
[{"$nulls":7},"Capacity of single battery, kWh/ Ємніть однієї батареї, Квтг"]
[{"$nulls":7},"Number of batteris/ Кількість акумуляторів"]
[{"$nulls":7},"Total capacity of system, kWh/ Загальна ємність системи, кВтг"]
[{"$nulls":7},"Model of battery controller/ Модель контролера акумуляторів"]
[{"$nulls":7},"Solar panels parameter/ Характеристика cсонячних панелей"]
[{"$nulls":7},"Solar panel model/ Модель сонячної панели"]
[{"$nulls":7},"Solar panel type/ Тип сонячної панели"]
[{"$nulls":7},"Solar panel efficiency/ ККД сонячної панелі"]
[{"$nulls":7},"Dimensions of 1 PV module, mm/ Розміри 1 фотомодулю, мм"]
[{"$nulls":7},"Rated power of 1 PV module, kW/ Потужність 1 фотомодулю, Вт"]
[{"$nulls":7},"Number of PV modules/ Кількість фотомодулів"]
[{"$nulls":7},"Total installed power of PV modules, kW/ Загальна встановлена потужність фотомодулів, кВт"]
[{"$nulls":7},"Total surface needed, m2/ Загальна необхідна площа, м2"]
[{"$nulls":7},"Rated voltage of PV module, V/ Номінальна напруга фотомодулю, B"]
[{"$nulls":7},"Rated current of PV module, A/ Сномінальний струм фотомодулю, А"]
[{"$nulls":7},"Weight of PV module, kg/ Вага фотомодулю, кг"]
[{"$nulls":7},"Operating temperature range of PV module, ℃/ Діапазон робочих температур фотомодулей, ℃"]
[{"$nulls":7},"Mounting system material/ Матеріал напрямних рейок"]
[{"$nulls":7},"Material of the clamping brackets/ Матеріал притискних кріплень "]
[{"$nulls":7},"Ingress Protection of PV module/ Ступінь захисту фотомодулю"]
[2,"Hybrid solar power plant 70 kW, 200 kWh\n\nDescription of premises: Health facility; \nWi-Fi availability: Yes;\nLoad description: Medical equipment - 38 kW;\nRated load, kW: 40;\nMax. charging/discharging current, A: 160;\nRated Input/Output Voltage, V: 220/380;\nRated Grid Frequency, Hz: 50;\nRated runtime, hours: 5;\nRated invertor power, kW: 50 (expected parameters of solar power plant, you may suggest alternatives to ensure uninterrupted energy supply);\nStorage capacity rated, kWh: 200 (expected parameters of solar power plant, you may suggest alternatives to ensure uninterrupted energy supply);\nDistance between switch and invertor, m: <20;\nDistance between invertor and solar panels, m: <100;\nType of solar panels installaition: Roof-type;\nType of roof: 2-slope corrugated metal;\nTotal PV power, kW: 70;\nTotal PV area, m2: <700;\nNeed for transmission of electricity to grid: No;\nPlace of invertor installation: Internal.\n\nRerquirements to solar power plant elements:\nInvertor efficiency: >97%;\nSurge Protection Level: TYPE II(DC), TYPE II(AC);\nCommunication Interface: WiFi, RS485, CAN;\nData modem: Yes;\nOperating Temperature Range, ℃:  -40 to +60℃;\nNoise, dBA: <70;\nIngress Protection of invertor: IP65;\nCooling type: Air;\nBattery type: Li-ion, LiFePO4;\nSolar panel type: Monocrystalic;\nSolar panel efficiency: >22%;\nRated power of 1 PV module, kW: >500;\nRated voltage of PV module, V: 44;\nRated current of PV module, A: 14;\nWeight of PV module, kg: <30;\nOperating temperature range of PV module, ℃:  -40…+85;\nMounting system material: Galvanised steel;\nMaterial of the clamping brackets: Aluminum or Galvanised steel;\nIngress Protection of PV module: IP68;\nDelivery set: Invertor, Batteries + stand, Battery controller, Automatic switch IP54, Cables, clamps, cable trenches, switches etc. necessary to connect the equipment set, Solar panels and attachments, MC4 connectors, DC fuses, overvoltage limiter, circuit breaker, cable for solar panels, DC switchgear, conformity certificates, warranty, user manual;\nMinimum Warranty for materials: 24 months.\n\n","Гібридна сонячна станція 70 кВт, 200 кВтг\n\nОпис приміщень: Заклад охорони здоров'я; \nНаявність Wi-Fi на об'єкті: Так;\nТип навантаження: Медичне обладнання - 38 kW;\nНомінальне навантаження, кВт: 40;\nМаксимальний струм заряду, А: 160;\nНомінальна напруга, В: 220/380;\nЧастота мережі, Гц: 50;\nЧас резервування, годин: 5;\nПотужність інвертору очікувана, кВт: 50 (очікувані параметри сонячної станції, Ви маєте право запропонувати альтернативи для забезпечення безпербійного електропостачання);\nЄмність батарей очікувана, кВтг: 200 (очікувані параметри сонячної станції, Ви маєте право запропонувати альтернативи для забезпечення безпербійного електропостачання);\nВідстань між інвертором і щитком, м: <20;\nВідстань від панелей до інвертора, м: <100;\nТип монтажу сонячної станції: Дахова;\nТип покрівлі: Двоскатна покрівля з метолопрофілю;\nЗагальна потужність фотомодулів, кВт: 70;\nДоступна площа для фотомодулей, м2: <700;\nНеобхідність передачі надлишків е/е в мережу: Ні;\nМісце встановлення інвертору: Всередині приміщення.\n\nТехнічні вимоги до елементів сонячної електростанції:\nЕфективність інвертору: >97%;\nРівень захисту від перенапруги: TYPE II(DC), TYPE II(AC);\nІнтерфейси зв'язку інвертору: WiFi, RS485, CAN;\nМодем передачі даних: Так;\nДіапазон робочих температур, ℃:  -40 до +60℃;\nРівень шуму, дБА: <70;\nСтупінь захисту інвертору: IP65;\nТип охолодження: Повітряне;\nТип батареї: Li-ion, LiFePO4;\nТип сонячної панелі: Монокристалічна;\nККД сонячної панелі: >22%;\nПотужність 1 фотомодулю, Вт: >500;\nНомінальна напруга фотомодулю, B: 44;\nНомінальний струм фотомодулю, А: 14;\nВага фотомодулю, кг: <30;\nДіапазон робочих температур фотомодулей, ℃:  -40…+85;\nМатеріал напрямних рейок: Оцинкована сталь;\nМатеріал притискних кріплень: Алюміній або оцинкована сталь;\nСтупінь захисту фотомодулю: IP68;\nКомплект постачання: Інвертор, Акумулятори і стійка, Контролер акумуляторів, АВР IP54,  Кабельно-провідникова продукція, комутаційне обладнання необхідне для підключення комплекта обладнання, Сонячні панелі і кріплення, Конектори МС4, запобіжники за постійною напругою, обмежувач перенапруги, автоматичний вимикач, кабель для сонячних панелей, щит постійного струму, сертифікати походження, гарантійні талони, керівництва з експлуатації.\nМінімальні вимоги гарантії на матеріали: 24 місяці.\n\n","Velykodolynske v. |\nс. Великодолинське","pc | шт",1,null,"Invertor parameter/ Характеристика інвертора",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"$f":"F41*K41","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[{"$nulls":7},"Model/Модель"]
[{"$nulls":7},"Rated power, kW/ Потужність номінальна, кВт"]
[{"$nulls":7},"Peak power, kW/ Потужність пікова, кВт"]
[{"$nulls":7},"Communication Interface availability\nWiFi, RS485, CAN/ Наявність Інтерфейсів зв'язку\nWiFi, RS485, CAN"]
[{"$nulls":7},"Cooling type/ Тип охолодження"]
[{"$nulls":7},"Invertor efficiency/Ефективність інвертору"]
[{"$nulls":7},"Surge Protection Level/Рівень захисту від перенапруги"]
[{"$nulls":7},"Data modem/Модем передачі даних"]
[{"$nulls":7},"Operating Temperature Range, ℃/ Діапазон робочих температур, ℃"]
[{"$nulls":7},"Noise, dBA/ Рівень шуму, дБА"]
[{"$nulls":7},"Ingress Protection of invertor/Ступінь захисту інвертору"]
[{"$nulls":7},"Battery parameter/ Характеристика акумуляторів"]
[{"$nulls":7},"Model/ Модель"]
[{"$nulls":7},"Battery type/ Тип батареї"]
[{"$nulls":7},"Rated Input/Output Voltage, V/ Номінальна напруга, В"]
[{"$nulls":7},"Capacity of single battery, kWh/ Ємніть однієї батареї, Квтг"]
[{"$nulls":7},"Number of batteris/ Кількість акумуляторів"]
[{"$nulls":7},"Total capacity of system, kWh/ Загальна ємність системи, кВтг"]
[{"$nulls":7},"Model of battery controller/ Модель контролера акумуляторів"]
[{"$nulls":7},"Solar panels parameter/ Характеристика cсонячних панелей"]
[{"$nulls":7},"Solar panel model/ Модель сонячної панели"]
[{"$nulls":7},"Solar panel type/ Тип сонячної панели"]
[{"$nulls":7},"Solar panel efficiency/ ККД сонячної панелі"]
[{"$nulls":7},"Dimensions of 1 PV module, mm/ Розміри 1 фотомодулю, мм"]
[{"$nulls":7},"Rated power of 1 PV module, kW/ Потужність 1 фотомодулю, Вт"]
[{"$nulls":7},"Number of PV modules/ Кількість фотомодулів"]
[{"$nulls":7},"Total installed power of PV modules, kW/ Загальна встановлена потужність фотомодулів, кВт"]
[{"$nulls":7},"Total surface needed, m2/ Загальна необхідна площа, м2"]
[{"$nulls":7},"Rated voltage of PV module, V/ Номінальна напруга фотомодулю, B"]
[{"$nulls":7},"Rated current of PV module, A/ Сномінальний струм фотомодулю, А"]
[{"$nulls":7},"Weight of PV module, kg/ Вага фотомодулю, кг"]
[{"$nulls":7},"Operating temperature range of PV module, ℃/ Діапазон робочих температур фотомодулей, ℃"]
[{"$nulls":7},"Mounting system material/ Матеріал напрямних рейок"]
[{"$nulls":7},"Material of the clamping brackets/ Матеріал притискних кріплень "]
[{"$nulls":7},"Ingress Protection of PV module/ Ступінь захисту фотомодулю"]
["Total amount VAT excl. |\nЗагальна сума без ПДВ",{"$nulls":10},{"$f":"SUM(L5:L76)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
["Core note 1: Delivery destination - Bilhorod-Dnistrovskyi, Velykodolynske.The contractual delivery address will be provided to the successful bidder in the purchase order. /\nОсновна примітка 1: Місце доставки - м. Білгород-Дністровський, с. Великодолинське. Контрактна адреса доставки буде надана переможцю тендеру в договорі про закупівлю.\n\nCore note 2: Fixed Price in GBP (the price should be calculated based on the exchange rate of GBP to UAH, according to the OANDA rate ( https://fxds-hcc.oanda.com/ ) on the Friday immediately preceding the date on which the invoice was issued). The exchange rate for this ITT as of the issue date - 56.1479 UAH./ \nОсновна примітка 2: Фіксована ціна у фунтах стерлінгів (ціна повинна бути розрахована на основі обмінного курсу фунта стерлінгів до гривні, згідно з курсом OANDA ( https://fxds-hcc.oanda.com/ ) у п'ятницю, що безпосередньо передує даті виставлення рахунку-фактури). Обмінний курс для цієї ІТТ на дату публікації - 56.1479 грн.\n\nGeneral notes: / Загальні примітки:\n1•\tAll Goods offered in response to this ITT must be new and unused. / \n1•\tУсі Товари, що пропонуються у відповідь на цю ITT, повинні бути новими та невикористаними.\n2•\tAll electrical Goods must operate on 240V, 50Hz.  [ignore if not applicable] / \n2•\tВсі електричні товари повинні працювати від мережі 240 В, 50 Гц.  [ігнорувати, якщо не застосовується]\n3•\tUnit prices must include applicable delivery/unloading/carrying (if applicable) costs and local taxes, excluding VAT.  / \n3•\tЦіни повинні включати відповідні витрати на доставку/розвантаження/заніс (якщо застосовується) та місцеві податки, без урахування ПДВ. \n4•\tUnless otherwise indicated, stated brand names or models are for illustrative description only.  An equivalent substitute, as determined by the specifications, is acceptable. / \n4•\tЯкщо не вказано інше, зазначені торгові марки або моделі слугують лише для ілюстративного опису.  Допускається еквівалентна заміна, визначена технічними характеристиками.\n5•\tWarranty service and repair within the country of performance is required for all Goods under this ITT. The warranty coverage must be valid on all Goods for a minimum of twenty four (24) months after delivery and acceptance of the Goods, unless otherwise specified in the technical specifications. / \n5•\tГарантійне обслуговування та ремонт у країні виконання робіт є обов'язковим для всіх Товарів за цією ІТТ. Гарантійне покриття має бути дійсним для всіх Товарів протягом щонайменше двадцять чотири (24) місяці після доставки та приймання Товарів, якщо інше не зазначено в технічних специфікаціях."]
["Bidder to complete | Для заповненя постачальнику:"]
["Delivery Terms (INCOTERMS 2020): | \nУмови постачання (ІНКОТЕРМС 2020):",{"$nulls":9},"DDP Bilhorod-Dnistrovskyi / м. Білгород-Дністровський;\nDDP Velykodolynske/ Великодолинське"]
["Payment terms (Chemonics requirement - 100% post-payment, NET within 30 c.d.): | \nУмови оплати (вимога Chemonics - 100% післяплата, NET протягом 30 к.д.):"]
["Bid validity (c.d.) | \nТермін дії пропозиції (к.д.)"]
["Bid currency: | \nВалюта пропозиції: ",{"$nulls":9},"GBP |фунт стерлінгів"]
["Length of warranty on offered item:\nТермін дії гарантії на запропонований товар: \t\t "]
["Company name according to the Charter: | \nНазва компанії згідно Статуту:"]
["EDRPOU | ЄДРПОУ:"]
["Signature of the company representative and Stamp | \nПідпис представника підприємства та Печатка"]
["Date | Дата:"]
["Contact person of the company (whith role): | \nКонтактна особа компанії (із зазначенням посади):"]
["Mobile: | Мобільний:"]
["E-mail: |\nЕлектронна пошта:"]
["Після заповнення, вимога Chemonics - надати цей документ у підписаному/завіреному печаткою форматі PDF та Excel. |\nOnce completed, Chemonics requirement - provide this document in both signed/stamped PDF and Excel formats."]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":55,"n_cols":10,"rows_kept":55,"hidden":true,"merged":[[46,4,46,9],[51,4,51,9]]}
[]
[]
[{"$nulls":4},"x"]
[{"$nulls":3},150,19.420782939910104,null,19.42,null,{"$f":"D4*G4","v":{"v":2913.0000000000005,"d":"2,913.00"}}]
[{"$nulls":3},30,22.562751967112074,null,22.57,null,{"$f":"G5*D5","v":{"v":677.1,"d":"677.10"}}]
[{"$nulls":8},{"$f":"SUM(I4:I5)","v":{"v":3590.1000000000004,"d":"3,590.10"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"(D4*E4)+(D5*E5)","v":3589.999999999878}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Пропозиція по тендеру","Запропоновано","Ціна","Кількість","Сума"]
[{"$nulls":5},"ДСП Egger U 963 ST9 Діамант сірий (Антрацит) 2800х2070х25 мм Нарізані ДСП плити товщина 25 мл. Темно сірого або чорного кольору з матавим покриттям з кромкою чорного кольору.\nВисота 2700 см (з кромкою)\nШирина 30 см (з кромкою)","ДСП U963 ST9 Діамант сірий 2800х2070х25 мм EGGER (2024-26)\nВисота 2700 см (з кромкою)\nШирина 30 см (з кромкою)",22.57,{"v":30,"d":"30.00"},{"$f":"H15*I15","v":{"v":677.1,"d":"677.10"}}]
[{"$nulls":5},"ДСП Egger U 963 ST9 Діамант сірий (Антрацит) 2800х2070х25 мм Нарізані ДСП плити товщина 25 мл. Темно сірого або чорного кольору з матавим покриттям з кромкою чорного кольору. Довжина 900 см (з кромкою)\nШирина 30 см (без кромки)","ДСП U963 ST9 Діамант сірий 2800х2070х25 мм EGGER (2024-26)\nДовжина 900 см (з кромкою)\nШирина 30 см (без кромки)",19.42,{"v":150,"d":"150.00"},{"$f":"H16*I16","v":{"v":2913.0000000000005,"d":"2,913.00"}}]
[{"$nulls":9},{"$f":"SUM(J15:J16)","v":{"v":3590.1000000000004,"d":"3,590.10"}}]
{"$rows_empty":29}
[{"$nulls":4},"Before"]
[{"$nulls":5},"Description","UoM","Qty","Price","Amount"]
[{"$nulls":4},227,"Egger chipboard U 963 ST9 Diamond gray (Anthracite) 2800x2070x25 mm Sliced chipboard boards 25 ml thick. Dark gray or black with a matte finish with a black edge banding. Height 2700 mm (with edge banding) Width 300 mm (with edge banding)","sheet",14,188.3,{"$f":"H49*I49","v":{"v":2636.2000000000003,"d":"2,636.20"}}]
[{"$nulls":4},228,"Edge ABS U963 ST9 Diamond Gray 43*2 mm (75 m/p) EGGER Щ(2024-26)","linear meter",510,1.87,{"$f":"H50*I50","v":{"v":953.7,"d":"953.70"}}]
[{"$nulls":9},{"$f":"SUM(J49:J50)","v":{"v":3589.9000000000005,"d":"3,589.90"}}]
[{"$nulls":4},"Now"]
[{"$nulls":4},227,"Chipboard U963 ST9 Diamond gray 2800x2070x25 mm EGGER (2024-26) Height 2700 mm (with edge) Width 300 mm (with edge)","pcs",30,22.57,{"$f":"H53*I53","v":{"v":677.1,"d":"677.10"}}]
[{"$nulls":4},228,"Chipboard U963 ST9 Diamond gray 2800x2070x25 mm EGGER (2024-26) Length 900 mm (with edge banding) Width 300 mm (without edge banding)","pcs",150,19.41,{"$f":"H54*I54","v":{"v":2911.5,"d":"2,911.50"}}]
[{"$nulls":9},{"$f":"SUM(J53:J54)","v":{"v":3588.6,"d":"3,588.60"}}]

{"sheet":"Sheet1","index":2,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"hidden":true}
[]
[{"$nulls":4},"Плити мінераловатні ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 1200*600*100мм (6 плит)",411,"м2","Високопілля, вул. Енергетична (Гагаріна), 7"]
[{"$nulls":4},"Утеплювач Техноблок Стандарт 1200х600х50мм (5,76/8пл) МП",186,"м2","Високопілля, вул. Енергетична (Гагаріна), 7"]
[{"$nulls":4},"Плити теплоізоляційні з минеральної вати на синтетичному зв'язуючому Izovat-LS(1000x600x100 мм)",33,"м2","Високопілля, вул. Енергетична (Гагаріна), 7"]
[{"$nulls":4},"Плити мінераловатні ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 1200*600*100мм (6 плит)",250,"м2","Shkilna 104, Kalynivske village, 74131 , Beryslav district, Kherson Oblast \n(47.11839256223751, 32.982446441864816)"]
[{"$nulls":4},"Плити мінераловатні ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 1200*600*100мм (6 плит)",300,"м2","Shkilna 120, Kalynivske village, 74131 , Beryslav district, Kherson Oblast (47.11650667082786, 32.97544873404343)"]