Додаток 1

Детальний опис Товару

	№ 
	Перелік обладнання та організаційної техніки
	Кількість одиниць
	Технічні характеристики обладнання та організаційної техніки

	1.
	Зарядна станція 

включно з витратами на доставку


	1
	Ємність – не менше 2048 Вт·год

Номінальна вихідна потужність – не менше 2400Вт 

Пікова вихідна потужність – не менше 4800 Вт

Кількість циклів заряджання-розряджання до збереження не менше 80% початкової ємності  – не менше 3000 циклів.

Вихідні розетки змінного струму AC 230В – не менше 4 шт. (форма вихідного сигналу – чиста синусоїда); порти USB Type-A – не менше 4 шт. (з яких не менше 2 портів із підтримкою швидкої зарядки); порти USB Type-C – не менше 2 шт. із вихідною потужністю кожного порту не менше 100 Вт; наявність автомобільного виходу постійного струму (прикурювач 12В) та додаткових виходів DC.

Підтримка надшвидкої зарядки від мережі змінного струму 220-240В із вхідною потужністю не менше 2200 Вт (час повного заряджання від 0% до 100% від мережі не більше 1.5 години). 

Наявність інформаційного LCD/LED дисплея для відображення рівня заряду, вхідної/вихідної потужності та часу роботи; наявність функції EPS (аварійне джерело живлення); наявність вбудованих ручок для транспортування; наявність портів для підключення додаткових зовнішніх акумуляторів з метою розширення загальної ємності системи; наявність вбудованих модулів бездротового зв’язку (Wi-Fi та/або Bluetooth) для віддаленого моніторингу та керування станцією через мобільний додаток.

Офіційна гарантія від виробника або сертифікованого сервісного центру в Україні – не менше 12 місяців
Комплектація: кабель для заряджання від мережі змінного струму, кабель для заряджання від автомобільного прикурювача. 
Усі параметри, де вказано «не менше» або «не більше», можуть бути запропоновані учасником у значеннях, що покращують вимоги замовника. 

	2.
	Ноутбук

включно з витратами на доставку 


	2
	Операційна система – DOS
Процесор - архітектури x86-64 випуску не раніше 2024 року; кількість фізичних ядер – не менше 12; максимальна тактова частота (в режимі Turbo) – не менше 4.8 ГГц; кеш-пам'ять другого або третього рівня (L2/L3) – загалом не менше 12 МБ. Обов’язкова наявність вбудованого в процесор окремого апаратного нейронного модуля (NPU) для прискорення штучного інтелекту.
Графічний адаптер – інтегрований, з підтримкою сучасних стандартів виведення зображення високої чіткості.

Ємність акумулятора – не менше 59 Вт·год
Вага – не більше  1.77 кг
Звукова система – два динаміки Маніпулятори - Тачпад

Характеристики батареї: Літій-полімерна, 3-осередкова, не менше 59 Вт*год
Швидке заряджання: приблизно 50% за 30 хвилин

Габарити (ШхГхВ) – орієнтовно 356.7 x 245,8 x 16.6 мм

Обсяг SSD – не менше 1 ТБ
Тип накопичувача - SSD
Параметри накопичувача - 1 TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD
Об'єм встановленої оперативної пам'яті – не менше 16 ГБ
Тип оперативної пам'яті - DDR5
Характеристики оперативної пам'яті: не нижче LPDDR5x-7467 МГц

Безпровідний зв'язок

Wi-Fi 6 802.11ax (2x2) Bluetooth 5.3
USB порти:
1 x USB 3.1/3.2 Gen1 Type-A

1 x USB 3.1/3.2 Gen2 Type-A

2 x USB 3.1/3.2 Gen2 Type-C (із обов'язковою підтримкою функцій Power Delivery та DisplayPort)
Відеороз'єми: 1 x HDMI

Аудіороз'єми: 3.5 мм (mini-Jack)

Діагональ екрану - 16 "
Частота оновлення екрану – не нижче  60 Гц
Роздільна здатність – не нижче 1920x1200
Тип екрану - IPS
Покриття екрану - Матове
Вбудована камера - інфрачервона камера не нижче  1080p з функцією тимчасового шумозниження й вбудованими двонаправленими цифровими мікрофонами
Додатково - з українською розкладкою
12 місяців офіційної гарантії від виробника або сертифікованого сервісного центру в Україні
Напруга живлення адаптеру ~ 220-240В 50Гц.
Усі параметри, де вказано «не менше» або «не більше», можуть бути запропоновані учасником у значеннях, що покращують вимоги замовника.

	3.
	Багатофункціональний пристрій (БФП) включно з комплектом з двох додаткових картриджів та витратами на доставку

	1
	Тип пристрою - БФП (багатофункціональний пристрій: принтер, копір, сканер)
Друк: Чорно-білий (монохромний), кількість кольорів: 1 (чорний).

Технологія друку - Лазерний друк
Наявність модуля автоматичного двостороннього друку (дуплекс).

Тип сканера – планшетний/протяжний. Обов’язкова наявність пристрою автоматичної подачі документів (ADF) ємністю не менше 50 аркушів із функцією автоматичного двостороннього сканування за один прохід (однопрохідний двосторонній ADF). 
Оптична роздільна здатність сканування – не менше 600х600 dpi. Підтримка сканування на USB-накопичувач та в електронну пошту.

Формат паперу - А4 
Наявність кольорового сенсорного РК-дисплея для керування пристроєм.

Мережеві інтерфейси: Ethernet (локальна дротова мережа), вбудований модуль бездротового зв’язку Wi-Fi (802.11b/g/n або еквівалент) з підтримкою прямого підключення (Wi-Fi Direct)
Основна касета – не менше 250 аркушів, додатковий багатоцільовий лоток – не менше 100 аркушів.

Формат і щільність паперу: Звичайний папір, вторинний папір, щільний папір, тонкий папір. Підтримка щільності паперу в діапазоні від 60 до 163 г/м² для основної касети.
Підтримка ОС - Linux, Mac OS, Windows
Швидкість друку: не менше 40 стор./хв
Роздільна здатність друку – не менше 1200x1200 dpi 

Інтерфейси: USB 2.0 Hi-Speed для підключення до ПК та окремого роз'єму USB-хост для друку/сканування з флеш-накопичувачів.
Сфера друку: По 5 мм зверху та знизу, зліва та праворуч. 

Час прогрівання: Прибл. 14 сек. з моменту ввімкнення живлення
Час виходу першої сторінки: не більше 6 сек
Мови принтера: UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe PostScript3
Шрифти: 45 шрифтів PCL, 136 шрифтів PostScri 

Комплект постачання та витратні матеріали: БФП зі стартовим картриджем, кабель живлення, документація. Додатково до комплекту постачання мають входити 2 (два) додаткові тонер-картриджі чорного кольору (нові, оригінальні від виробника обладнання або сертифіковані еквіваленти) кожен з яких має ресурс друку не менше 3100 сторінок відповідно до стандарту ISO/IEC 19752.

Офіційна гарантія від виробника або сертифікованого сервісного центру в Україні – не менше 12 місяців. 

Напруга живлення: ~ 220-240 В, 50 Гц. 

Усі параметри, де вказано «не менше» або «не більше», можуть бути запропоновані учасником у значеннях, що покращують вимоги замовника.

	4.
	Мережева система збереження даних (мережевий накопичувач NAS) у комплекті з жорсткими дисками включно з витратами на доставку 
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	Настільний тип пристрою, кількість відсіків для дисків – не менше 4. 

Загальний об'єм встановленої пам'яті – не менше 16 ТБ, що забезпечується 4 попередньо встановленими жорсткими дисками (HDD) об'ємом не менше 4 ТБ кожен. 

Допускається постачання системи як у вигляді готового рішення від одного виробника, так і у вигляді комплекту з мережевого накопичувача (NAS) та окремих внутрішніх жорстких дисків, сумісних із ним.

Наявність вбудованого процесора (архітектури ARM або x86) з кількістю ядер не менше 4; об'єм оперативної пам'яті (RAM) – не менше 1 ГБ. 

Мережеві порти – не менше 1 порту Ethernet (із підтримкою швидкості 10/100/1000 Мбіт/с або вище); інтерфейсні порти – не менше 2 портів USB 3.0 (або USB 3.2) для підключення зовнішніх накопичувачів. Надійність та захист даних: обов'язкова апаратна або програмна підтримка дискових масивів RAID типів 0, 1, 5, 10 та JBOD для захисту від втрати даних у разі виходу з ладу одного з накопичувачів. 

Вбудована операційна система з підтримкою функцій автоматичного резервного копіювання за розкладом. Повна сумісність із сучасними клієнтськими операційними системами Windows 10/11 та macOS (актуальних версій). 

Керування пристроєм через веб-інтерфейс за допомогою сучасних інтернет-браузерів. Наявність функції віддаленого доступу до файлів через мережу Інтернет. 

Комплект постачання: мережеве сховище з 4 встановленими дисками, кабель живлення з адаптером, кабель Ethernet, інструкція. У вартість пропозиції мають бути включені витрати на доставку обладнання до замовника. 
Офіційна гарантія від виробника або сертифікованого сервісного центру в Україні – не менше 12 місяців. 

Напруга живлення: ~ 220-240 В, 50 Гц. 

Усі параметри, де вказано «не менше» або «не більше», можуть бути запропоновані учасником у значеннях, що покращують вимоги замовника. 

	5.
	Маршрутизатор (роутер) інтернет з підтримкою бездротового зв’язку стандарту Wi-Fi 6 включно з витратами на доставку 
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	Частота роботи Wi-Fi: два діапазони (2.4 ГГц та 5 ГГц) з можливістю одночасної роботи

Стандарт зв'язку Wi-Fi: 
802.11a
802.11b
802.11g
802.11n
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Стандарт швидкості Wi-Fi: не менше ніж AX3000 – сумарна швидкість Wi-Fi в обох діапазонах не менше 3000 Мбіт/с
Кількість локальних портів LAN (RJ-45) зі швидкістю 1 Гбіт/с – не менше 4 шт.

Кількість інтернет-портів WAN (RJ-45) зі швидкістю 1 Гбіт/с – не менше 1 шт.
Тип пристрою – стаціонарний, з можливістю настільного та настінного монтажу. 

Кількість зовнішніх антен – не менше 4
Особливості:
Пріоритезація трафіку (QoS)
Підтримка Beamforming
Підтримка IPTV
Підтримка WPS
Підтримка технології MESH
Додаткові режиму роботи: Точка доступу
Підтримка мережевих протоколів та служб:
PPPoE, static IP, dynamic IP (DHCP), L2TP, PPTP, DDNS, IGMP, IPv4, IPv6, UPnP. 

Захист бездротової мережі (тип шифрування): не нижче WPA, WPA2, WPA3. 

Функції VPN: Підтримка OpenVPN, PPTP

Комплект постачання: маршрутизатор, оригінальний адаптер живлення від мережі 220-240В (50 Гц), кабель Ethernet (RJ-45), посібник користувача. 
Офіційна гарантія від виробника або сертифікованого сервісного центру в Україні – не менше 12 місяців. 

Усі параметри, де вказано «не менше» або «не більше», можуть бути запропоновані учасником у значеннях, що покращують вимоги замовника. 

	6.
	Комутатор для локальної мережі

включно з витратами на доставку 


	1
	Кількість і тип портів: не менше 8 портів Ethernet із підтримкою швидкості 10/100/1000 Мбіт/с (Gigabit Ethernet) з автоузгодженням швидкості та підтримкою автоматичного визначення типу кабелю (MDI/MDIX). Тип роз'ємів – RJ-45.
Швидкість LAN портів: 1 Гбіт/с
Комутаційна матриця – не менше 16 Гбіт/с

Швидкість передавання пакетів – не менше 11.9 мільйонів пакетів на секунду (Mpps) 
Розмір таблиці MAC-адрес – не менше 4000 записів 
Підтримка Jumbo-кадрів (Jumbo Frame) – не менше 9 КБ (або 16 КБ).
Стандарти та протоколи: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p (QoS) 

Конструкція – настільний тип корпусу
Живлення від мережі змінного струму ~ 220-240 В, 50 Гц через зовнішній адаптер. 

Безвентиляторна система охолодження для безшумної роботи.

Комплект постачання: Комутатор, адаптер живлення, Посібник з налаштування, Гумові ніжки

Офіційна гарантія від виробника або сертифікованого сервісного центру в Україні – не менше 12 місяців.
Усі параметри, де вказано «не менше» або «не більше», можуть бути запропоновані учасником у значеннях, що покращують вимоги замовника.


