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Технічна Специфікація
1. Загальні відомості.

1.1. Замовником є БО «БФ «НАГД «ЗДОРОВІ».
1.2. Призначення: для реалізації цілей та завдань в рамках проєкту, що реалізується за підтримки GlobalGiving.
1.3. Від ______________________________________(повне найменування постачальника)
Учасник тендеру може подати пропозицію на будь-який товар. 


2. Технічні характеристики предметів закупівлі
      

	№
	Назва товару
	Кількість(шт)
	Характеристики
	Опис запропонованого товару

	1
	Світловий дощ для сенсорної кімнати 
	1
	тип конструкції — підвісний;
кріплення — стельове;
форма основи — кругла;
діаметр основи — не менше 60 см;
довжина оптичних волокон — не менше 2,5 м;
кількість оптичних волокон — не менше 250 шт.;
діаметр одного волокна — не менше 1 мм;
підсвічування — світлодіодне, багатокольорове;
наявність генератора світла — так;
автоматична зміна кольорів та/або режими світіння — так;
волокна повинні бути гнучкими, гладкими, без гострих країв і безпечними для тактильного контакту;
живлення — від мережі 220–230 В;
комплект постачання: кругла основа, оптичні волокна, генератор світла, блок живлення, елементи кріплення та інструкція.
	

	[bookmark: _heading=h.miksmdo94rri]2
	[bookmark: _heading=h.miksmdo94rri]Панель «Нескінченність. Три фігури» 
	1
	тип монтажу — настінний;
кількість світлових фігур — не менше 3;
фігури — різної геометричної форми;
ефект — візуальна ілюзія нескінченного світлового простору;
тип підсвічування — світлодіодний;
кольори підсвічування — багатокольорові;
наявність автоматичної зміни кольорів та/або світлових режимів — так;
лицьова поверхня — дзеркальна або напівдзеркальна, ударостійка;
корпус — міцний, із заокругленими краями;
приховане або захищене розміщення електричних елементів;
живлення — від мережі 220–230 В через безпечний блок живлення;
комплект постачання: панель, блок живлення, елементи настінного кріплення, інструкція.
	
[bookmark: _heading=h.649n8o6ao4sk]

	3
	Бульбашкова колона висотою 175 см, кутова, з пуфом 
	1
	загальна висота колони — не менше 175 см;
діаметр прозорої колби — не менше 15 см;
колба — прозора, ударостійка;
підсвічування — світлодіодне, багатокольорове;
кількість доступних кольорів — не менше 16;
наявність режиму автоматичної зміни кольорів — так;
керування — пульт дистанційного керування та/або кнопковий контролер;
створення безперервного потоку повітряних бульбашок — так;
компресор — вбудований або передбачений комплектом;
можливість використання декоративних елементів усередині колби — так;
кутовий пуф — у комплекті;
орієнтовний розмір пуфа — не менше 60 × 60 × 60 см;
матеріал оббивки пуфа — зносостійка штучна шкіра або ПВХ, придатні для вологого очищення;
наповнювач пуфа — еластичний пінополіуретан;
наявність захисної кришки для колби — так;
живлення — 220–230 В;
комплект постачання: колона, кутовий пуф, компресор, підсвічування, пульт керування, блок живлення та інструкція
	

	4
	Акрилові дзеркала для бульбашкової колони, 150 × 50 см - 2 шт 
	1-пара
	кількість — 2 шт.;
розмір однієї панелі — не менше 150 × 50 см;
матеріал — дзеркальний акрил;
поверхня — гладка, із чітким відображенням;
матеріал не повинен утворювати гострих скляних уламків у разі пошкодження;
краї — оброблені, без гострих виступів;
товщина акрилу — достатня для збереження жорсткості під час настінного монтажу;
тип встановлення — настінний;
комплект постачання: 2 дзеркальні панелі, елементи безпечного кріплення, інструкція з монтажу;
захисна плівка на поверхні під час транспортування — так.
	

	5
	Інтерактивна панель «Гра Світла» 
	1
	орієнтовний розмір — не менше 120 × 60 см;
тип монтажу — настінний;
робоча поверхня — із вбудованими світловими елементами;
тип підсвічування — світлодіодний;
панель повинна реагувати на натискання та/або дотик користувача;
кількість інтерактивних світлових зон — не менше 6;
наявність декількох режимів гри — так;
наявність режиму послідовного ввімкнення світлових елементів — так;
звуковий супровід — за наявності;
регулювання рівня складності та/або швидкості — бажано;
корпус — міцний, із заокругленими краями;
поверхня — стійка до багаторазового очищення;
живлення — від мережі 220–230 В через блок живлення;
комплект постачання: панель, блок живлення, кріплення, інструкція.
	

	6
	Світлові сенсорні камені круглі з рідким наповненням 
	6
	форма — кругла;
кількість елементів у комплекті — відповідно до комплекту виробника, але не менше 4 шт.;
елементи повинні мати різні кольори та візуальні ефекти;
наповнення — кольорова нетоксична рідина або гель;
при натисканні чи наступанні рідина повинна переміщуватися всередині елемента;
корпус — герметичний, ударостійкий;
поверхня — неслизька або з протиковзкими властивостями;
матеріал — безпечний полімер без гострих країв;
елементи повинні витримувати навантаження дитини під час наступання;
підсвічування — світлодіодне;
живлення — акумуляторне, батарейне або від безпечного низьковольтного джерела;
комплект постачання: сенсорні камені, блок живлення або зарядний пристрій, інструкція.

	

	7
	Світловий стіл-пісочниця 100 × 60 см, висота 81 см 
	1
	довжина — не менше 100 см;
ширина — не менше 60 см;
висота — орієнтовно 81 см, допустиме відхилення ±5 см;
конструкція — стійкий стіл на ніжках;
матеріал корпусу — вологостійка фанера, дерево або інший міцний еквівалентний матеріал;
ніжки — металеві або посилені дерев’яні;
робоча поверхня — світлорозсіювальне ударостійке оргскло;
наявність бортиків для утримання піску — так;
підсвічування — рівномірне світлодіодне;
можливість зміни кольорів — так;
кількість кольорів — не менше 7;
керування кольорами та режимами — пульт або кнопковий контролер;
робоча поверхня не повинна перегріватися;
живлення — від мережі 220–230 В через низьковольтний блок живлення;
усі кути та краї — заокруглені й безпечні;
комплект постачання: стіл, блок живлення, пульт або контролер, інструкція.
	

	8
	Пісок для світлового столу-пісочниці 
	2
	тип — дрібнозернистий кварцовий або інший спеціальний пісок для пісочної анімації;
пісок — очищений, промитий і висушений;
структура — однорідна;
без камінців, сміття, гострих частинок та сторонніх домішок;
без різкого запаху;
нетоксичний;
колір — світлий натуральний або інший, погоджений із замовником;
фракція — дрібна, орієнтовно до 0,5 мм;
пакування — герметичне;
маса комплекту — не менше 5 кг або відповідно до місткості столу;
придатність для використання дітьми — так.
	

	9
	Світловий лазерний світильник 
	1
	тип — світловий лазерний або LED-проєктор;
проєкція — зоряне небо, кольорові точки, хвилі або інші динамічні ефекти;
кольори — не менше двох;
кількість режимів роботи — не менше 3;
автоматична зміна світлових ефектів — так;
регулювання швидкості ефектів — бажано;
можливість роботи в автоматичному режимі — так;
пульт дистанційного керування — у комплекті;
таймер автоматичного вимкнення — бажано;
корпус — стійкий, без гострих країв;
можливість настільного та/або настінного встановлення;
живлення — 220–230 В через блок живлення;
лазерне випромінювання повинно відповідати вимогам безпечного використання у приміщеннях;
комплект постачання: світильник, блок живлення, пульт керування, кріплення та інструкція українською мовою.
	

	10
	Каркасний сухий басейн кутовий 
	1
	форма — кутова;
орієнтовний розмір — не менше 150 × 150 см;
висота — не менше 60 см;
товщина м’якого борту — не менше 10 см;
конструкція — жорсткий каркас із м’якими захисними бортами;
каркас — натуральна деревина, фанера або інший міцний матеріал;
наповнювач бортів — еластичний пінополіуретан;
дно — м’яке;
оббивка — зносостійка штучна шкіра або ПВХ;
матеріал оббивки повинен бути придатним для вологого очищення та дезінфекції;
усі кути — пом’якшені;
знімні чохли або можливість заміни оббивки — бажано;
колір — погоджується із замовником;
кульки до комплекту не входять, якщо вони закуповуються окремою позицією.
	

	11
	Кульки для сухого басейну прозорі 
	500
	форма — кругла;
матеріал — міцний еластичний пластик;
матеріал — нетоксичний, без різкого запаху;
колір — прозорий або напівпрозорий;
діаметр кульки — орієнтовно 7–8 см;
поверхня — гладка;
без гострих країв, швів і задирок;
кульки повинні відновлювати форму після стискання;
придатні для багаторазового миття та дезінфекції;
пакування — сітка, мішок або коробка, придатна для зберігання.
	

	12
	Комплекс шведських стінок «Кріпиш» 
	1
	конструкція — стаціонарна, настінна;
матеріал каркаса — дерево та/або метал;
основні елементи: шведська стінка, перекладина або турнік, канат, гімнастичні кільця, мотузкова драбина;
висота конструкції — не менше 220 см;
ширина — не менше 70 см;
допустиме навантаження на основну конструкцію — не менше 100 кг;
перекладини — гладкі, міцні, без тріщин і задирок;
усі металеві елементи — із захисним покриттям;
виступаючі кріплення повинні бути закриті захисними заглушками;
комплект настінного кріплення — у комплекті;
конструкція повинна забезпечувати надійну фіксацію та стійкість;
кольорове виконання — погоджується із замовником;
комплект постачання: комплекс, навісне обладнання, кріплення, паспорт та інструкція зі складання.
	

	13
	Мат 120 × 80 × 10 см 
	4
	довжина — 120 см;
ширина — 80 см;
товщина — не менше 10 см;
наповнювач — еластичний пінополіуретан;
наповнювач повинен відновлювати форму після навантаження;
чохол — зносостійкий ПВХ або штучна шкіра;
матеріал чохла — вологостійкий, придатний для миття та дезінфекції;
шви — міцні, закриті;
застібка-блискавка — прихована або захищена;
кути — пом’якшені;
колір — погоджується із замовником;
виріб не повинен мати різкого запаху, гострих деталей або відкритої фурнітури.

	

	14
	Гамак «Гніздо» сенсорний із підсвіткою 
	1
	тип — підвісний сенсорний гамак-гніздо;
довжина — не менше 180 см;
ширина — не менше 60 см;
матеріал зовнішньої частини — міцна зносостійка тканина типу Oxford 600D або еквівалент;
наповнення — поролонова крихта, пінополістирол або інший м’який наповнювач;
внутрішня поверхня — м’яка, без відкритих швів і гострих елементів;
максимальне допустиме навантаження — не менше 60 кг;
наявність світлодіодної підсвітки — так;
живлення підсвітки — батарейне або акумуляторне;
електричні елементи повинні бути ізольовані та недоступні користувачу;
кількість точок підвісу — не менше 1;
карабін — у комплекті;
ремінь-подовжувач — бажано;
колір — погоджується із замовником;
комплект постачання: гамак, підсвітка, карабін, підвісний ремінь та інструкція.
	

	15
	Стельове кріплення для гамака, каната або гойдалки 
	1
	Призначення — кріплення гамака, каната, гойдалки або іншого підвісного обладнання; тип монтажу — стельовий; матеріал — високоміцна сталь; антикорозійне покриття — так;
допустиме робоче навантаження — не менше 150 кг;
максимальне розрахункове навантаження — не менше 300 кг;
наявність поворотного елемента або вертлюга — бажано;
конструкція повинна забезпечувати рівномірний розподіл навантаження;
комплект постачання: монтажна пластина або анкерне кільце, анкери, болти, шайби, карабін та інструкція;
тип анкерів повинен відповідати матеріалу стелі;
монтаж постачальником — за потреби замовника.
Тут важливо: перед монтажем відповідальна особа повинна перевірити матеріал та несучу здатність стелі.
	

	16
	Татамі «Ластівчин хвіст», товщина 20 мм 
	40
	матеріал — спінений етиленвінілацетат EVA або еквівалент;
товщина — не менше 20 мм;
форма — квадратна;
орієнтовний розмір одного модуля — не менше 100 × 100 см;
тип з’єднання — замковий, «ластівчин хвіст»;
поверхня — рельєфна, протиковзка;
структура — двостороння або одностороння;
матеріал — пружний, з амортизаційними властивостями;
покриття повинно пом’якшувати удари та знижувати ризик ковзання;
вологостійкість — так;
придатність для багаторазового миття — так;
матеріал не повинен мати гострих країв та різкого запаху;
краї комплекту — із завершальними планками;
колір — погоджується із замовником;
допустиме відхилення розміру одного модуля — до ±2%.
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