[image: ][image: ]





Технічна Специфікація
1. Загальні відомості.

1.1. Замовником є БО «БФ «НАГД «ЗДОРОВІ».
1.2. Призначення: для реалізації цілей та завдань в рамках проєкту, що реалізується за підтримки GlobalGiving.
1.3. Від ______________________________________(повне найменування постачальника)
Учасник тендеру може подати пропозицію на будь-який товар. 


2. Технічні характеристики предметів закупівлі
      

	№
	Назва товару
	Кількість(шт)
	Характеристики
	Опис запропонованого товару

	1
	Шафа медична для зберігання посуду з бактерицидними лампами 
	2
	призначення — зберігання та бактерицидна обробка медичного посуду; конструкція — металева, двосекційна; корпус — зі сталевого профілю та листового металу з полімерно-порошковим покриттям, стійким до вологи, корозії та обробки дезінфекційними засобами; верхнє відділення — зі скляними дверцятами та не менше ніж 3 полицями; нижнє відділення — з окремими дверцятами та не менше ніж 1 полицею; дверцята обох відділень повинні зачинятися; допустиме навантаження на одну полицю — не менше 15 кг; кількість безозонових бактерицидних ламп — не менше 3; потужність однієї лампи — не менше 15 Вт; живлення — 220–230 В, 50 Гц; габаритні розміри — орієнтовно 510 × 400 × 1610 мм, допустиме відхилення ±10%; регульовані опори — наявність; гарантія — не менше 12 місяців. Базова модель цього типу оснащується трьома безозоновими лампами по 15 Вт і чотирма полицями. 
	

	[bookmark: _heading=h.miksmdo94rri]2
	Ліжко медичне функціональне для дорослих 
	20
	тип — функціональне медичне ліжко для дорослих; конструкція ложа — не менше 4 секцій; регулювання секцій — механічне; кут підйому спинної секції — від 0° до не менше 80°; кут підйому секції для ніг — від 0° до не менше 30°; розмір ложа — не менше 1900 × 850 мм; безпечне робоче навантаження — не менше 150 кг; максимальне навантаження — не менше 200 кг; висота ложа від підлоги — орієнтовно 500 мм; швидкознімні спинки — наявність; бічні поручні — наявність; колеса — не менше 4, діаметром не менше 100 мм, із гальмами; поверхні повинні бути стійкими до вологого очищення та дезінфекції; комплект постачання: ліжко, матрац, бічні поручні, знімні спинки, знімний столик і штатив для інфузій; гарантія — не менше 12 місяців. Для вихідної моделі зазначені чотири секції, ложе 2000 × 900 мм, навантаження до 230 кг і регулювання спинної та ножної секцій. 
	
[bookmark: _heading=h.649n8o6ao4sk]

	3
	Тумба медична приліжкова 
	30
	призначення — для зберігання особистих речей пацієнта біля лікарняного ліжка; конструкція — корпусна, пересувна або стаціонарна; наявність висувної шухляди — так; наявність закритого відділення з дверцятами — так; наявність внутрішньої полиці — так; матеріал корпусу — метал із полімерно-порошковим покриттям, металокомпозитний матеріал або вологостійкий матеріал аналогічної міцності; стільниця — вологостійка, стійка до дезінфекційних засобів; краї та кути — заокруглені, безпечні; ніжки або поворотні колеса — не менше 4; у разі комплектації колесами не менше 2 повинні мати гальма; габарити — орієнтовно: ширина 400–500 мм, глибина 350–450 мм, висота 700–850 мм; колір — світлий, погоджується із замовником; гарантія — не менше 12 місяців. 
	

	4
	Шафа медична однодверна 
	4
	призначення — зберігання медикаментів, перев’язувальних матеріалів, інструментів і медичного інвентарю; конструкція — однодверна; корпус — металевий, алюмінієвий або з металокомпозитних панелей; дверцята — зі вставкою з прозорого ударостійкого скла; кількість знімних полиць — не менше 4; полиці повинні регулюватися за висотою; допустиме навантаження на полицю — не менше 5 кг; дверцята повинні надійно фіксуватися в зачиненому положенні; поверхні — стійкі до вологи та дезінфекційних засобів; габаритні розміри — орієнтовно: висота не менше 1600 мм, ширина не менше 500 мм, глибина не менше 400 мм; гарантія — не менше 12 місяців. Вихідна модель має чотири регульовані полиці та розміри близько 500 × 500 × 1600 мм. 
	

	5
	Кушетка медична процедурна з регульованим підголівником, посилена 
	1
	призначення — проведення оглядів, діагностичних і лікувальних процедур; конструкція — двосекційна; каркас — посилений, суцільнозварний, виготовлений із металевого профілю з полімерно-порошковим покриттям; підголівник — регульований, із надійною фіксацією положення; оббивка — зносостійка медична штучна шкіра або інший вологостійкий матеріал, стійкий до дезінфекції; наповнювач — еластичний пінополіуретан; довжина — не менше 1900 мм; ширина — не менше 550 мм; висота — орієнтовно 500–650 мм; допустиме навантаження — не менше 180 кг; опори — стійкі, із захисними заглушками; усі кути та краї — безпечні; гарантія — не менше 12 місяців. 
	

	6
	Стіл пеленальний медичний 
	2
	призначення — огляд, догляд і сповивання немовлят; конструкція — стаціонарна, стійка; каркас — металевий із полімерно-порошковим покриттям; робоча поверхня — м’яка, з піднятими захисними бортами щонайменше з трьох сторін; оббивка — медична штучна шкіра або інший водонепроникний матеріал, стійкий до багаторазової дезінфекції; наповнювач — еластичний пінополіуретан; довжина робочої поверхні — не менше 800 мм; ширина — не менше 600 мм; висота — орієнтовно 850–1000 мм; нижня полиця для розміщення матеріалів — наявність; допустиме навантаження — не менше 30 кг; опори — із захисними заглушками; гарантія — не менше 12 місяців. 
	

	7
	Дозатори для антисептика та рідкого мила 
	20
	Комплектація позиції: дозатор настінний із ліктьовим приводом — 10 шт.; дозатор настінний зі стандартним ручним натискним механізмом — 10 шт.
Призначення — дозоване подавання антисептичного засобу або рідкого мила; спосіб монтажу — настінний; місткість резервуара — не менше 1000 мл; тип резервуара — наливний, багаторазового використання; матеріал корпусу — ударостійкий ABS-пластик або інший матеріал аналогічної міцності; колір — білий або світлий; наявність контролю рівня наповнення — бажано; механізм подавання повинен бути стійким до багаторазового використання; дозатори повинні бути сумісними з рідким милом та антисептичними засобами відповідної в’язкості; комплект настінного кріплення — у комплекті. Для ліктьової версії базовими вимогами є настінне кріплення, місткість 1000 мл та можливість використання антисептика і рідкого мила
	

	8
	Столик медичний маніпуляційний 
	2
	призначення — розміщення та транспортування медичних інструментів, матеріалів і лікарських засобів; конструкція — пересувна; каркас — металевий, стійкий до корозії та дезінфекційних засобів; кількість робочих поверхонь — не менше 2; стільниця та полиці — з нержавіючої сталі або іншого вологостійкого матеріалу, придатного для дезінфекції; наявність висувної шухляди — так; кількість поворотних коліс — не менше 4; не менше 2 коліс повинні мати гальма; захисні бортики на робочих поверхнях — наявність; габаритні розміри — орієнтовно: ширина не менше 500 мм, глибина не менше 400 мм, висота 800–950 мм; допустиме навантаження — не менше 20 кг; гарантія — не менше 12 місяців. Моделі цього типу комплектуються двома полицями, висувною шухлядою та чотирма колесами 
	

	9
	Стіл медичний палатний для пацієнта 
	1
	призначення — використання пацієнтом у палаті для приймання їжі, читання та розміщення особистих речей; конструкція — пересувна, із можливістю встановлення стільниці над ліжком; стільниця — вологостійка, стійка до очищення та дезінфекції; розмір стільниці — не менше 600 × 350 мм; регулювання висоти — наявність; діапазон регулювання повинен забезпечувати використання з функціональним лікарняним ліжком; можливість регулювання кута нахилу стільниці — бажано; наявність обмежувального бортика — так; основа — на поворотних колесах, не менше 2 коліс із гальмами; максимальне навантаження на стільницю — не менше 10 кг; гарантія — не менше 12 місяців. 
	

	10
	Штатив медичний для тривалих вливань 
	10
	призначення — підвішування ємностей і пакетів з інфузійними розчинами; конструкція — пересувна; матеріал вертикальної стійки — нержавіюча сталь або метал з антикорозійним покриттям; висота — регульована; максимальна висота — не менше 1800 мм; кількість гачків — не менше 4; основа — стійка, не менше ніж на 5 променях; кількість поворотних коліс — не менше 5; діаметр коліс — не менше 50 мм; допустиме навантаження — не менше 8 кг; механізм регулювання висоти — надійний, із фіксацією; поверхні — стійкі до дезінфекційних засобів; гарантія — не менше 12 місяців. 
	

	11
	Стіл виробничий із двома полицями та бортиком 
	4
	призначення — використання в роздатковій для підготовки та розміщення продуктів, посуду й інвентарю; матеріал — харчова нержавіюча сталь; конструкція — зварна або збірна, стійка; розмір — орієнтовно 1200 × 600 × 850 мм, допустиме відхилення ±5%; кількість нижніх полиць — 2; наявність заднього бортика — так; висота бортика — не менше 30 мм; стільниця — посилена, гладка, без гострих країв; допустиме навантаження на стільницю — не менше 80 кг; ніжки — регульовані за висотою; поверхні повинні бути придатними для миття та дезінфекції; матеріал не повинен піддаватися корозії за умов регулярного вологого прибирання. 
	

	12
	Стелаж металевий для чистої білизни та господарських товарів 
	8
	призначення — зберігання чистої білизни, витратних матеріалів і господарських товарів; конструкція — збірно-розбірна; каркас — металевий із полімерно-порошковим покриттям; кількість полиць — не менше 5; матеріал полиць — вологостійка плита, метал або інший матеріал аналогічної міцності; габаритні розміри — орієнтовно 1800 × 900 × 400 мм, допустиме відхилення ±10%; висота розташування полиць — регульована; допустиме навантаження на одну полицю — не менше 30 кг; загальне допустиме навантаження — не менше 150 кг; наявність захисних накладок на опорах — так; усі краї повинні бути безпечними, без гострих виступів; колір — нейтральний, погоджується із замовником. 
	




Підпис ________________________                                                                                                    Печатка _________________________________
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