Технічна Специфікація
1. Загальні відомості.

1.1. Замовником є БО «БФ «НАГД «ЗДОРОВІ».
1.2. Призначення: для реалізації цілей та завдань в рамках проєкту, що реалізується за підтримки Міжнародної благодійної організації «Фонд Східна Європа».
1.3. Від ______________________________________(повне найменування постачальника)



2. Технічні характеристики предметів закупівлі
      

	Назва товару
	Кількість(шт)
	Характеристики
	Опис запропонованого товару
	Гарантійний термін

	Джерело безперебійного живлення (ДБЖ), потужністю 2200 ВА, не менше 1200 Вт 
	9
	Джерело безперебійного живлення (ДБЖ), тип виконання — Tower,
топологія — Line-Interactive,
повна потужність — не менше 2200 ВА, активна потужність — не менше 1200 Вт. Тип вихідних роз’ємів — Schuko CEE 7, кількість вихідних роз’ємів із резервним живленням — не менше 4. 
Форма вихідної напруги — апроксимована синусоїда. 
Номінальна вхідна напруга — 230 В, діапазон вхідної частоти — 50–60 Гц. Мінімальна вхідна напруга без переходу на живлення від батареї — не більше 140 В, максимальна — не менше 300 В. 
Наявність фільтрації напруги — так.
Час переходу на живлення від батареї — не більше 6 мс.
Час повного заряджання батарей — не більше 8 годин. 
Час автономної роботи при максимальному навантаженні — не менше 1,22 хвилини. Інтерфейс підключення до ПК — не вимагається. 
Маса пристрою — не більше 12,2 кг. 
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