1. Який діапазон частот по радіостанціям Ви очікуєте отримати: аналоговий чи цифровий, чи можливо половину на аналоговому, а іншу на цифровому?

* Необхідний діапазон - 403-527 МГц (UHF)

1. В технічних специфікаціях є неточність, яка робить нерелевантним цей запит.

Уточніть, на який саме діапазон частот радіостанції потрібні? В документації вказана загальна характеристика VHF/UHF, але ці радіостанції не можуть бути одночасно на два діапазони. Вони можуть бути або тільки на VHF, або тільки UHF. Одночасно Motorola DP4400E не можу бути і на VHF, і на UHF, - або така, або така.

Отже, на який саме діапазон частот (яка саме версія радіостанції) потрібні?

* Необхідний діапазон - 403-527 МГц (UHF)