Замовник      	 Додаток №2	
(назва  організації)
	 	
Підрядник      	 	
(назва  організації)

 	 	 	
 	ДОГОВІРНА ЦІНА  	 	
 	 	 	
   	на  Послуги з виконання поточних ремонтних робіт (частково з матеріалами Замовника) нежилого приміщення Голоборотківського фельдшерсько-акушерського пункту за адресою: вул. Центральна, 6 А, селище Голобородьківське, Карлівської територіальної громади, Полтавського району Полтавської області, що здійснюється в  2024 роцi

  	 	
Вид договірної ціни:  
   	
Визначена згідно з   
   	
 	 	 	 	 	Поточна ціна одиниці виміру, грн.	 	Витрати
труда	
 	 	Обгрунту-
вання	 	 	 	у тому числі	Виконано	робітників-
будівельни-
ків на обсяг
робіт, 
люд.год.	
№
Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	 (шифр і №
позиції
нормативу)	Одиниця
виміру	Кількість	Всього	Заробітна
плата	Експлуата-
ція машин та
механізмів	робіт
(витрати),
грн.	Витрати
труда
робітників,
що обслуго-	
 	 	 	 	 	 	 	у тому чис-
лі заробітна 
плата
машиністів	 	вують маши-
ни, на обсяг 
робіт,
люд.год.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
 	Локальний кошторис
02-01-01 
на загальнобудівельні роботи	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Стеля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
 	 Підвісна стеля з гіпсокартону на металевому
каркасі- 76,8м2	 	 	 						
1	 Улаштування каркасу однорівневих підвісних
стель із металевих профілів	КБ15-64-1	100м2	0,768						
2	 Саморізи 3,5х9,5 мм	 С1-180-60-
2
варіант 1	шт	1198,08						
3	 Дюбель металевий 6х40	 С111-136-
3-5
варіант 1	шт	53,76						
4	 Дюбель пластмасовий 6х40	 С111-136-
3-5
варіант 2	шт	129,024						
5	 Підвіс	 С111-828-4
варіант 1	шт	53,76						
6	 Профіль металевий 28/27	 С111-36-
5П
варіант 1	м	69,12						
7	 Профіль металевий 60/27	 С111-36-
5П
варіант 2	м	195,84						
8	 Подовжувач профілів 60/27	 С111-828-4
варіант 2	шт	23,04						
9	 Зєднувач профілів типу "краб"	 С111-828-4
варіант 3	шт	130,56						
10	 Тяга пiдвiсу	 С1545-313-
14
варіант 1	шт	53,76						
11	 Стрічка звукоізоляційна	 С111-167-
2-10	м	69,12						
12	 Улаштування підшивки стель
гіпсокартоном на металевий каркас з CD, UD-
 профілю	КБ15-66-1	100 м2	0,768						
13	 Листи гіпсокартонні, товщина 9,5 мм	С111-742
варіант 2	м2	80,64						
14	 Саморізи 3,5х25 мм	 С1-180-60-
2
варіант 2	шт	1612,8						
15	 Суміш суха гіпсова модифікована	С111-1650-
1
варіант 1	кг	27,3819						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	 Стрічки армувальні	С126-1303
варіант 1	м	76,032						
17	 Грунтування і шпаклювання стель
шпаклівкою СТАРТ	КБ15-182-2	100м2	0,768						
18	 Шпаклівка стартова	С1555-101
варіант 1	кг	138,24						
19	 Приклеювання склосітки	КБ15-185-2	100м2	0,768						
20	 Сітка скловолокниста	С111-1784-
1
варіант 1	м2	76,8						
21	 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2	КБ15-182-3	100м2	0,768						
22	 Шпаклівка фінішна	С1555-101
варіант 2	кг	138,24						
23	 Улаштування багетів	КБ11-43-1	100м	0,9						
24	 Багет для стелі	С188888-9
варіант 1	м	90						
25	 Поліпшене фарбування стель
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	КБ15-179-6	100м2	1,706						
 	Разом по розділу 	 	 	 						
 	      будівельні роботи,  грн.	 	 	 						
 	Роздiл 2. Стіни

26	 Насікання поверхні стін вручну	КБ15-51-9	100м2	1,155						
27	 Улаштування обшивки стін гіпсокартоном
по металевому каркасу	КБ10-9-1	100м2	0,0255						
28	 Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина
12,5 мм	С111-742
варіант 3	м2	2,6265						
29	 Профiлi холодногнутi стійкові CW-100	С126-1300
варіант 1	м	4,59						
30	 Профiлi холодногнутi напр. UW-100	С126-1300
варіант 2	м	2,2185						
31	 Дюбель металевий 6х40	 С111-136-
3-5
варіант 1	шт	7,8285						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
32	 Гвинти самонарізні	 С1545-44-
10-3
варіант 1	шт	43,35						
33	 Стрічки армувальні	С126-1303
варіант 1	м	2,193						
34	 Заповнення каркасів стін мінераловатними
плитами при товщині заповнення 50 мм	КБ34-57-1	100м2	-0,0255						
35	 Грунтування стін бетонконтактом	КБ13-52-1	100м2	2,432						
36	 Ґрунтовка " Бетоноконтакт"	С111-233-1
варіант 1	кг	97,28						
37	 Грунтування і шпаклювання стін шпаклівкою
СТАРТ	КБ15-182-1	100м2	2,249						
38	 Шпаклівка стартова	С1555-101
варіант 1	кг	404,82						
39	 Приклеювання склосітки	КБ15-185-2	100м2	2,249						
40	 Сітка скловолокниста	С111-1784-
1
варіант 1	м2	243,2						
41	 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2	КБ15-182-3	100м2	2,249						
42	 Шпаклівка фінішна	С1555-101
варіант 2	кг	404,82						
43	 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	КБ15-179-5	100м2	2,249						
44	 Відбивання штукатурки з поверхонь
цегляних стін	КБ46-24-2	100м2	0,105						
45	 Розбирання цегляних стін	КБ46-34-4	м3	1,26						
46	 Мурування внутрішніх стін з газобетонних
блоків	КБ8-22-2	1 м3	0,448						
47	 Газоблок 600х200х100мм	С1110-3
варіант 1	шт	38						
48	 Клей для газоблоків	 С1632-29-2
варіант 1	кг	25						
49	 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса	КБ15-57-1	100м2	0,18						
50	 Приготування важких мурувальних розчинів
цементних марки 75	КБ6-47-17	100 м3	0,000558						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	 Облицювання  поверхонь стін керамічними
плитками  на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	КБ15-25-2	100м2	0,18						
 	Разом по розділу 	 	 	 						
 	      будівельні роботи,  грн.	 	 	 						
 	Роздiл 3. Укоси

52	 Насікання поверхні стін вручну	КБ15-51-9	100м2	0,105						
53	 Забивання вибоїн цементно-піщаною
сумішшю	КР3-9-3	1 м3	0,325						
54	 Приготування важких мурувальних розчинів
цементних марки 75	КБ6-47-17	100 м3	0,0009425						
55	 Улаштування утеплення плитами
екструдованого пінополістиролу на клей-піні
(т.30мм)	КБ26-35-1	1 м3	0,387						
56	 Екструзійний пінополістирол товщиною 30 мм	 С171-
3217П
варіант 1	м2	12,9						
57	 Грунтування і шпаклювання укосів
шпаклівкою СТАРТ	КБ15-182-1	100м2	0,15						
58	 Шпаклівка стартова	С1555-101
варіант 1	кг	27						
59	 Приклеювання склосітки	КБ15-185-2	100м2	0,129						
60	 Сітка скловолокниста	С111-1784-
1
варіант 1	м2	12,9						
61	 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2	КБ15-182-3	100м2	0,15						
62	 Шпаклівка фінішна	С1555-101
варіант 2	кг	27						
63	 Поліпшене фарбування укосів
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	КБ15-179-5	100м2	0,129						
64	 Поліпшене штукатурення цементно-
вапняним розчином укосів	КБ15-36-5	100м2	0,0026						
65	 Приготування важких мурувальних розчинів
цементних марки 75	КБ6-47-17	100 м3	0,0000494						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
66	 Облицювання поверхонь укосів керамічними
плитками на розчині із сухої клеючої суміші,
число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	КБ15-25-2	100м2	0,0026						
67	 Установлення перфорованих кутиків	КБ15-47-5	100м	1,345						
 	Разом по розділу 	 	 	 						
 	      будівельні роботи,  грн.	 	 	 						
 	Роздiл 4. Підлога

68	 Розбирання покриття підлоги дощатої	КБ46-42-2	100м2	0,636						
69	 Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	КР7-1-1	100м2	0,636						
70	 Улаштування покриття із
деревностружкових плит площею покриття
понад 10 м2	КР7-25-6	100м2	0,675						
71	 Плити OSB т=22мм	С111-698
варіант 1	100м2	0,6885						
72	 Саморіз по дереву 3,5х55	 С111-828-4
варіант 4	шт	700						
73	 Улаштування покриттів з лінолеуму
полівінілхлоридного на клеї КН-2	КБ11-39-2	100м2	0,636						
74	 Лінолеум 	С111-551
варіант 1	м2	64,872						
75	 Улаштування плінтусів полівінілхлоридних
на шурупах	КБ11-43-3	100м	1,28						
76	 Плінтуси для підлог з пластикату	С111-1722	м	129,28						
77	 Дюбель-цвях ударний "грибок" 6-40	 С111-837-3
варіант 1	шт	190						
78	 Кут внутрішній	 С111-135-1
варіант 2	шт	25						
79	 Кут зовнішній	 С111-135-1
варіант 3	шт	14						
80	 З'єднання	 С111-1-12
варіант 1	шт	30						
81	 Заглушка права, ліва	 С111-1-12
варіант 2	шт	10						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
82	 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	КБ11-29-2	100м2	0,039						
 	Разом по розділу 	 	 	 						
 	      будівельні роботи,  грн.	 	 	 						
 	Роздiл 5. Лоджії

83	 Грунтування бетонконтактом	КБ13-52-1	100м2	0,062						
84	 Ґрунтовка " Бетоноконтакт"	С111-233-1
варіант 1	кг	2,17						
85	 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм	КБ11-11-1	100м2	0,062						
86	 Приготування важких мурувальних розчинів
цементних марки 150	КБ6-47-19	100 м3	0,0012648						
87	 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної
з плит пінополістирольних (2 шари)	КБ11-9-1
К=2	100м2	0,062						
88	 Плити з екструдованого пінополістиролу,
товщина 50 мм	С1555-212
варіант 1	м2	6,324						
89	 Плити з екструдованого пінополістиролу,
товщина 20 мм	С1555-212
варіант 2	м2	6,324						
90	 Клей для пінополістирольних плит (балон)	С111-1907
варіант 1	шт	2						
91	 Улаштування стяжок цементних товщиною
20 мм	КБ11-11-1	100м2	0,062						
92	 Додавати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних (+40мм до 60мм)	КБ11-11-2
к=8	100м2	0,062						
93	 Приготування важких мурувальних розчинів
цементних марки 150	КБ6-47-19	100 м3	0,0037944						
94	 Армування стяжки сіткою	КБ11-11-18	100м2	0,062						
95	 Сітка з чарунками 100х100х4,5	С111-870
варіант 1	м2	6,2						
96	 Демферна стрічка	С111-829-1
варіант 1	м	10,5						
97	 Грунтування бетонконтактом	КБ13-52-1	100м2	0,062						
98	 Ґрунтовка " Бетоноконтакт"	С111-233-1
варіант 1	кг	2,17						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
99	 Улаштування покриттів з керамічних
плиток на розчині із сухої клеючої суміші,
кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	КБ11-29-2	100м2	0,062						
100	 Поліпшене штукатурення по сітці стін без
улаштування каркаса	КБ15-57-1	100м2	0,018						
101	 Приготування важких мурувальних розчинів
цементних марки 75	КБ6-47-17	100 м3	0,000558						
 	Разом по розділу 	 	 	 						
 	      будівельні роботи,  грн.	 	 	 						
 	Роздiл 6. Прорізи (дверні, віконні)

102	 Демонтаж віконних рам із склом та
вирізанням арматури і кутиків сталевих з
підвіконнями та відливами	КБ46-44-1	100м2	0,1895						
103	 Розбирання дерев'яних заповнень дверних і
воротних прорізів	КБ46-44-3	100м2	0,021						
104	 Розбирання цегляних стін для розширення
пройому під двері	КБ46-34-4	м3	0,25						
105	 Мурування внутрішніх стін в монолітно-
каркасних будівлях з газобетонних блоків	КБ8-22-2	1 м3	0,3						
106	 Газоблок 600х200х100мм	С1110-3
варіант 1	шт	25						
107	 Клей для газоблоків	 С1632-29-2
варіант 1	кг	15						
108	 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах	КБ10-28-2	100м2	0,06888						
109	 Блоки дверні з металопластику (3 шт. х 1120 x
2050)	 С123-80-1-
2
варіант 1	м2	6,888						
110	 Піна монтажна	 С111-196-
ИНБ3
варіант 1	л	1,0524864						
111	 Дюбель- шуруп 150мм	 С1545-44-
10-3
варіант 2	шт	25						
112	 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею більше 3 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах	КБ10-28-3	100м2	0,04686						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
113	 Блоки дверні з металопластику (1 шт. х 2850 x
2450)	 С123-80-1-
2
варіант 2	м2	4,686						
114	 Піна монтажна	 С111-196-
ИНБ3
варіант 1	л	0,6246438						
115	 Дюбель- шуруп 150мм	 С1545-44-
10-3
варіант 2	шт	13						
116	 Заповнення дверних прорізів готовими
дверними блоками площею до 2 м2 з
металопластику  у кам'яних стінах	КБ10-28-1	100м2	0,0164						
117	 Блоки дверні з металопластику (1 шт. х 800 x
2050)	 С123-80-1-
2
варіант 3	м2	1,64						
118	 Піна монтажна	 С111-196-
ИНБ3
варіант 1	л	0,303564						
119	 Дюбель- шуруп 150мм	 С1545-44-
10-3
варіант 2	шт	8						
120	 Заповнення віконних прорізів готовими
блоками площею більше 3 м2 з
металопластику в кам'яних стінах житлових
і громадських будівель	КБ10-20-4	100м2	0,0585						
121	 Дюбель-шуруп 100х10	 С111-140-
1-5В	шт	16						
122	 Герметик силіконовий	 С1632-102-
1-1	л	0,5733						
123	 Піна монтажна	 С111-196-
ИНБ3
варіант 1	л	1,25775						
124	 Блоки вiконнi двокамерні з металопластику	 С123-80-1-
1
варіант 1	м2	5,85						
125	 Установлення пластикових підвіконних
дошок	КБ10-25-3	100м	0,014						
126	 Дошки пiдвiконнi 550 мм	 С123-390-1
варіант 1	мп	1,428						
127	 Піна монтажна	 С111-196-
ИНБ3
варіант 1	л	0,19432						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
128	 Установлення віконних зливів	КБ10-25-4	100м	0,014						
129	 Відливи 300	 С111-782-
1-4
варіант 1	м	1,4518						
130	 Шурупи самонарiзнi.	 С171-
1074П-1П	шт.	12						
131	 Грунтування бетонконтактом	КБ13-52-1	100м2	0,265						
132	 Ґрунтовка " Бетоноконтакт"	С111-233-1
варіант 1	кг	9,275						
133	 Грунтування і шпаклювання стін шпаклівкою
СТАРТ	КБ15-182-1	100м2	0,265						
134	 Шпаклівка стартова	С1555-101
варіант 1	кг	47,7						
135	 Приклеювання склосітки	КБ15-185-2	100м2	0,265						
136	 Сітка скловолокниста	С111-1784-
1
варіант 1	м2	26,5						
137	 Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки
до норм 15-182-1, 15-182-2	КБ15-182-3	100м2	0,265						
138	 Шпаклівка фінішна	С1555-101
варіант 2	кг	47,7						
139	 Поліпшене фарбування стін
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	КБ15-179-5	100м2	0,265						
 	Разом по розділу 	 	 	 						
 	      будівельні роботи,  грн.	 	 	 						
 	Разом за локальним кошторисом:	 	 	 						
 	      будівельні роботи,  грн.	 	 	 						
 	Локальний кошторис
02-01-02 
на опалення та вентиляцію	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Опалення

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
140	 Установлення нагрівників індивідуальних
водоводяних	КБ17-8-1	10компл.	0,1						
141	 Котел газовий "Житомир"	С130-10
варіант 1	шт	1						
142	 Установлення бойпаса	КБ16-26-2	шт	1						
143	 Бойпас 40 клап корот латун	С130-256
варіант 1	шт	1						
144	 Установлення насоса	КБ18-13-1	шт	1						
145	 Насос NPO NEXT BPS25-4SM-180	С1630-1162
варіант 1	шт	1						
146	 Установлення радіаторів стальних	КБ18-6-2	100кВт	0,135						
147	 Радiатор Bimetal BITHERM 100 50L АРТ08925	 С130-558-
Б
варіант 1	шт	5						
148	 Прокладання трубопроводів водопостачання
з напірних поліетиленових труб високого
тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням	КБ16-14-5	100м	0,4						
149	 Труба Composite PPR 50_8,4 АРТ08929	С113-1680
варіант 1	м	40						
150	 Прокладання трубопроводів водопостачання
з напірних поліетиленових труб високого
тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням	КБ16-14-1	100м	0,1						
151	 Труба Composite RIGHT Гаряча 20_3 1044615
АРТ00486	С113-1680
варіант 2	м	8,99						
152	 Прокладання трубопроводів водопостачання
з напірних поліетиленових труб високого
тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням	КБ16-14-2	100м	0,3						
153	 Труба Composite RIGHT Гаряча 25_3,5
1044616 АРТ00487	С113-1680
варіант 3	м	27,87						
154	 Прокладання трубопроводів водопостачання
з напірних поліетиленових труб високого
тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі
з'єднанням контактним зварюванням	КБ16-14-3	100м	0,07						
155	 Труба Composite OVI Гаряча 32_4 33826
АРТ00488	С113-1680
варіант 4	м	6,566						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
156	 Комплект на радіатор 1/2-1_ 4094 АРТ 03286	С130-610
варіант 1	шт	1	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
157	 Комплект на радіатор 1/2-1_ 4095 АРТ 03287	С130-610
варіант 2	шт	3	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
158	 Хомут 1/2(20/25) SD 100 15 АРТ 03468	С1630-676
варіант 1	шт	16	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
159	 Хомут 3/4(26/30) SD 100 20 АРТ 03469	С1630-676
варіант 2	шт	16	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
160	 Хомут 32 АРТ 08940	С1630-676
варіант 3	шт	12	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
161	 Хомут 50 АРТ 08941	С1630-676
варіант 4	шт	16	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
162	 Кут 50 45_ АРТ 08933	С1630-676
варіант 5	шт	16	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
163	 Кут 50 90_ АРТ 08934	С1630-676
варіант 6	шт	2	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
164	 Тройник 50_20_50 К0047 АРТ 08931	С1630-126
варіант 1	шт	3	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
165	 Тройник 50_25_50 К0047 АРТ 08932	С1630-126
варіант 2	шт	2	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
166	 Тройник 50_50_50 К0011 АРТ 08930	С1630-126
варіант 3	шт	1	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
167	 Американка 20_1/2н КР0171 КОЕР 45шт АРТ
00565	С1630-142
варіант 1	шт	2	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
168	 Американка 25_3/4н КР0172 КОЕР 30шт АРТ
00566	С1630-142
варіант 2	шт	6	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
169	 МРВ 50_11/2  КОЕR  АРТ 08935	С1630-142
варіант 3	шт	1	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
170	 МРН 32_1  КОЕR КРО 118 15шт  АРТ 03257	С1630-142
варіант 4	шт	6	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
171	 МРН 50_11/2  КОЕR  АРТ 08936	С1630-142
варіант 5	шт	1	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
172	 Муфта 20 КР0003 KOER 100шт АРТ 05722	С113-1472
варіант 2	шт	4	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
173	 Муфта 25 КР0004 KOER 55шт АРТ 00576	С113-1472
варіант 1	шт	7	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
174	 Муфта 32_25 КР0042 KOER 35шт АРТ 03254	С113-1472
варіант 4	шт	2	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
175	 Муфта 50 КР0042 KOER АРТ 08939	С113-1472
варіант 5	шт	12	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
176	 Муфта 3Р 25_3/4 27шт КР0116 KOER АРТ
00581	С113-1472
варіант 6	шт	2	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
177	 Перехід 50_25  KOER АРТ 08937	С113-1472
варіант 7	шт	3	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
178	 Перехід 50_32  KOER АРТ 08938	С113-1472
варіант 8	шт	2	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
179	 Тройник редукція 32_25_32 КРО052  KOER
АРТ 00589	С113-1472
варіант 9	шт	1	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
180	 Угол 20_45 КРО017  KOER АРТ 00592	С113-1472
варіант 10	шт	18	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
181	 Угол 20_90_ КРО024  KOER 60шт АРТ 00595	С113-1472
варіант 11	шт	2	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
182	 Угол 25_45_ КРО018  KOER 45шт АРТ 00593	С113-1472
варіант 12	шт	18	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
183	 Угол 25_90_ КРО025  KOER 35шт АРТ 00596	С113-1472
варіант 13	шт	4	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
184	 Угол 32_45_ КРО019  KOER 25шт АРТ 00594	С113-1472
варіант 14	шт	12	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
185	 Угол 32_90_ КРО026  KOER 20шт АРТ 00597	С113-1472
варіант 15	шт	4	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
 	Разом по розділу 	 	 	 	 	 	 			
 	      будівельні роботи,  грн.	 	 	 	 	 	 			
 	Разом за локальним кошторисом:	 	 	 	 	 	 			
 	      будівельні роботи,  грн.	 	 	 	 	 	 			
 	Локальний кошторис
02-01-03 
на водопостачання та каналізацію	 	 	 	 	 	 	 	 	
186	 Демонтаж стояка з труб чавунних
каналізаційних діаметро 100мм	КР15-1-3	100м	0,035						
187	 Демонтаж трубопроводів (лежаків) з труб
чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	КР15-1-1	100м	0,02						
188	 Демонтаж трубопроводів (лежаків) з труб
чавунних каналізаційних діаметром понад 50
до 100 мм	КР15-1-2	100м	0,01						
189	 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм
(пластиковий стояк)	КБ16-13-2	100м	0,035						
190	 Труби ПВХ діаметром 110х3,2 мм	С113-1451
варіант 1	м	3,5						
191	 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 50 мм (лежак)	КБ16-13-1	100м	0,06						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
192	 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 50 мм	С113-2226	м	6						
193	 Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску
діаметром 100 мм (лежак)	КБ16-13-2	100м	0,01						
194	 Труби поліпропіленові для внутрішньої
каналізації діам. 110 мм	С113-2227	м	1						
195	 Перехід чавун-пластик д100	С113-1484
варіант 1	шт	2						
196	 Трійник 100х100х100	С113-2250
варіант 1	шт	2						
197	 Трійник 100х100х50	С113-2250
варіант 2	шт	1						
198	 Відвід каналізаційний діам. 110 мм	С113-2162
варіант 1	шт	1						
199	 Трап до каналізаційних труб із поліпропілену
діам. 50 мм	С113-2294	шт	1						
200	 Підключення унітазу (вставка)	С113-2305
варіант 1	шт	1						
201	 Ревізія  ПВХ діам. 110 мм	С113-1478
варіант 1	шт	1						
202	 Перехід редукційний 100х50	С113-1172
варіант 1	шт	1						
203	 Відвід діам. 50 мм	С113-2275
варіант 1	шт	1						
204	 Трійник діам. 50 мм	С113-1043
варіант 1	шт	1						
205	 Патрубок гибкий пластик.	С113-2186
варіант 1	шт	2						
206	 Установлення унітазів із бачком
безпосередньо приєднаним	КБ17-3-1	10компл.	0,1						
207	 Унітаз компакт	С130-903
варіант 1	шт	1						
208	 Установлення раковин	КБ17-5-4	10компл.	0,1						
209	 Раковин настінна	С130-572
варіант 1	шт	1	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
210	 Установлення змішувачів	КБ17-2-3	10шт	0,1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
211	 Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
 підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	КБ17-2-4	10шт	0,4						
212	 Поручень пристінний	С130-142
варіант 2	шт	2	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
213	 Поручень відкідний	С130-142
варіант 3	шт	1	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
214	 Поручень для умивальника пристінно-
настінний	С130-142
варіант 4	шт	1	  -    	  -    	__-__
  -    	  -    	__-__
  -    	
215	 Прокладання трубопроводів з
метелопластикових труб	КБ16-14-23	100м	0,1						
216	 Труби металопластикові Ду 16х2 мм	С113-1897
варіант 1	м	10						
217	 Прес-фітінг діаметр 16 мм трійник(з_єднувач)	С130-926
варіант 1	шт	3						
218	 Прес-фітінг діаметр 16 мм відвід	С130-926
варіант 2	шт	2						
219	 Перехідник обжимний д16	С113-1590
варіант 1	шт	7						
220	 Крани кульові прохідні сальникові муфтові для
води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10
кгс/см2], діаметр 25 мм	С1630-670	шт	5						
221	 Гнучкий шланг	С130-1103
варіант 2	шт	7						
222	 Тримач-кліпса з дюбелем під трубопровід д16	С130-1103
варіант 1	шт	25						
223	 Установлення бойлера	КБ17-8-2	10компл.	0,1						
224	 Бойлер електричний 50л	С130-152
варіант 1	шт	1						
 	Разом за локальним кошторисом:	 	 	 						
 	      будівельні роботи,  грн.	 	 	 						
 	Локальний кошторис
02-01-04 
на електромонтажні роботи	 	 	 						
225	 Пробивання борозен в цегляних стінах	КБ46-31-1	100м	0,405						
226	 Прокладання кабеля при схованiй проводцi	КБ21-9-1	100м	0,41						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
27	 Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3.1,5мм2 ВВГнг	15093-
35013
варіант 1	1000м	0,04223						
228	 Коробка розподільча прихованого монтажу	 С171-645П
варіант 1	шт	14						
229	 Демонтаж вимикачів, розеток	КР17-4-1	100шт	0,38						
230	 Демонтаж світильників	КР17-4-5	100шт	0,1						
231	 Прокладання труб гнучких гофрованих, по
стiнах i колонах iз крiпленням накладними
скобами, дiаметр умовного проходу до 25 мм	КБ21-2-1	100м	1,19						
232	 Труба гнучка гофрована з ПВХ, що не
підтримує горіння ф16	 С171-633П
варіант 1	м	120,19						
233	 Затягування у прокладені труби або
металеві рукави проводу першого
одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом
до 16 мм2	КБ21-4-3	100м	1,19						
234	 Трижильний кабель напругою до 660в
перерiзом 3.1,5мм2 ВВГнг	15093-
35013
варіант 1	1000м	0,12138						
235	 Забивання борозен в цегляних стінах	КР20-33-7
Ктр.=0,5	100м	0,407						
236	 Приготування важких мурувальних розчинів
цементних марки 75	КБ6-47-17	100 м3	0,002						
237	 Монтаж світильників для люмінесцентних
ламп, що установлюються на штирях,
кількість ламп до 2	КБ21-18-1	100шт	0,11						
238	 Світильник потолочний LED	 1507-3017-
Д
варіант 1	шт	11						
239	 Установлення вимикачів, перемикачів
пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	КБ21-22-12	100шт	0,09						
240	 Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1,
ВА47-100 10А	С113-2107
варіант 1	шт	9						
241	 Установлення штепсельних розеток
незаглибленого типу при відкритій проводці	КБ21-22-7	100шт	0,15						
242	 Розетка штепсельна одиночна накладна	С113-2106
варіант 1	шт	15						
243	 Установлення вимикачів заглибленого типу
при схованій проводці двоклавішних	КБ21-22-3	100шт	0,15						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
244	 Вимикач заглиблений для прихованої
проводки 2кл.	С1547-6
варіант 1	шт	15						
245	 Монтаж обліково-розподiльних пристроїв	КБ21-23-1	шафа	1						
246	 Корпус щита (електрощитова)	 С171-641П
варіант 1	шт	1						
247	 Монтаж УЗО 32А	КБ21-22-13	100шт	0,01						
248	 Вимикач диференційний (УЗО 32А)	С1547-16
варіант 1	шт	1						
249	 Монтаж реле напруги	КБ21-22-13	100шт	0,01						
250	 Реле напруги	С1547-16
варіант 2	шт	1						
 	Разом за локальним кошторисом:	 	 	 						
 	      будівельні роботи,  грн.	 	 	 						
 	 	 	 	 						
№
п/п	Обґрунтування	Найменування  витрат	Вартість ,  тис. грн.	
 	 	 	всього	у  тому  числі:	
 	 	 	 	будівельних
робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
 	 	Розділ I. Будівельні роботи	 	 	 	
1	 	Прямi витрати,
  у тому числі			  -    	
 	Розрахунок N1	Заробiтна плата			  -    	
 	Розрахунок N2	Вартiсть матерiальних ресурсiв			  -    	
 	Розрахунок N3	Вартiсть експлуатацiї будiвельних машин i механiзмiв			  -    	
2	Розрахунок N4	Загальновиробничi витрати			  -    	
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будiвель i
споруд	  -    	  -    	  -    	
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будiвельних робiт у зимовий перiод (на обсяги робiт, що
плануються до виконання у зимовий перiод)	  -    	  -    	  -    	
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будiвельних робiт у лiтнiй перiод	  -    	  -    	  -    	
6	Розрахунок N8	Iншi супутнi витрати		  -    		
 	 	Разом				
7	Розрахунок N9	Прибуток			  -    	
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адмiнiстративних витрат будiвельної органiзацiї		  -    		
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	  -    	  -    	  -    	

1	2	3	4	5	6	
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	  -    	  -    	  -    	
 	 	Разом (ч.ч 1-10)				
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язковi платежi, встановленi чинним законодавством i не
врахованi складовими вартостi будiвництва (без ПДВ)	  -    	  -    	  -    	
 	 	Разом по Розділу І				
12	 	Податок на додану вартiсть		  -    		
 	 	Всього по Розділу І				
 	 	Розділ ІІ. Устаткування, меблі та інвентар	 	 	 	
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	  -    	 	 	
 	 	Разом по Розділу ІІ	  -    	 	 	
14	 	Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	  -    	 	 	
 	 	Всього по Розділу ІІ	  -    	 	 	
 	 	Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ)		 	 	

     	

     	 	
     	 	
Керівник підприємства
(організації) замовника	  	Керівник генеральної
підрядної організації	  

_________________	 	_________________